


2A_CTRL( )          UNIX Programmer's Manual           2A_CTRL( )



名称

     2A_CTRL             コントロール・コマンド定義表

形式

     /usr/local/lib/wnn/ja_JP/rk/2A_CTRL

機能

     uum(1) 起動時に解釈され、変換用のキーの設定を行う。文字入力
     モードの設定のために使用する。これで変換されたコードは、
     uumkey(4) の設定の中で使用される。

設定例

             '\x81'  (switch katakana)       ;PF1 key
             '\x82'  (switch zenkaku)        ;PF2 key
             '\x83'  (switch romkan)         ;PF3 key

注意事項

     PF1 〜 PF4 のキーおよびカーソルキーについては、次のような注
     意が必要である。つまり、端末が２バイト以上のコードを発生する
     場合、この表による変換が行われる前に、 uum(1) によってキーボ
     ードから発生する文字列のデータが１バイトのコードに変換される
     (CVT_KEY_TBL(4) の項参照 ) 。

     以下に、 PF1 〜 PF4 のキーとカーソルキーが入力された場合に、
     この表で受け取るコードを示す。ただし、これは、 uum(1) によっ
     てこの表が使用されている場合の対応で、ローマ字変換ライブラリ
     を使用した場合は、これらのコードは、当てはまらない。

             PF1     0x81            →      0x90
             PF2     0x82            ←      0x91
             PF3     0x83            ↓      0x92
             PF4     0x84            ↑      0x93

関連項目

     uum(1), mode(4), uumkey(4), cvt_key_tbl(4), オートマトン(3)





Printed 1/28/92          28 January 1992                        1














































































