<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- in sync with r22951 -->
<!-- missing cosmetic commit 21537 -->
<chapter id="usage">
<title>Gebrauch</title>

<sect1 id="commandline">
<title>Kommandozeile</title>

<para>
<application>MPlayer</application> verwendet einen komplexen Wiedergabebaum. Er besteht aus
globalen Optionen, die zuerst geschrieben werden, zum Beispiel

<screen>mplayer -vfm 5</screen>

und Optionen, die hinter den Dateinamen geschrieben werden und die sich nur auf die
angegebene Datei/URL/sonstwas beziehen, zum Beispiel:

<screen>mplayer -vfm 5 <replaceable>movie1.avi</replaceable> <replaceable>movie2.avi</replaceable> -vfm 4</screen>
</para>

<para>
Du kannst Dateinamen/URLs mit <literal>{</literal> und <literal>}</literal> gruppieren.
Dies ist nützlich mit der Option <option>-loop</option>:

<screen>mplayer { 1.avi -loop 2 2.avi } -loop 3</screen>

Der obige Befehl wird die Dateien in folgender Reihenfolge abspielen: 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2.
</para>

<para>
Datei abspielen:
<synopsis><!--
--> <command>mplayer</command><!--
--> [<replaceable>Optionen</replaceable>]<!--
--> [<replaceable>Pfad</replaceable>/]<replaceable>dateiname</replaceable><!--
--></synopsis>
</para>

<para>
Eine andere Möglichkeit, eine Datei abzuspielen:
<synopsis><!--
--> <command>mplayer</command><!--
--> [<replaceable>Optionen</replaceable>]<!--
--> <replaceable>file:///uri-escaped-Pfad</replaceable> <!--
--></synopsis>
</para>

<para>
Mehrere Dateien abspielen:
<synopsis><!--
--> <command>mplayer</command><!--
--> [<replaceable>Standardoptionen</replaceable>]<!--
--> [<replaceable>Pfad</replaceable>/]<replaceable>dateiname1</replaceable><!--
--> [<replaceable>Optionen für dateiname1</replaceable>]<!--
--> <replaceable>dateiname2</replaceable><!--
--> [<replaceable>Optionen für dateiname2</replaceable>] ... <!--
--></synopsis>
</para>

<para>
VCD abspielen:
<synopsis><!--
--> <command>mplayer</command> [<replaceable>Optionen</replaceable>]<!--
--> vcd://<replaceable>tracknr</replaceable><!--
--> [-cdrom-device <replaceable>/dev/cdrom</replaceable>]<!--
--></synopsis>
</para>

<para>
DVD abspielen:
<synopsis><!--
--> <command>mplayer</command> [<replaceable>Optionen</replaceable>]<!--
--> dvd://<replaceable>titlenr</replaceable><!--
--> [-dvd-device <replaceable>/dev/dvd</replaceable>]<!--
--></synopsis>
</para>

<para>
Vom WWW abspielen:
<synopsis><!--
--><command>mplayer</command> [<replaceable>Optionen</replaceable>]<!--
--> http://<replaceable>site.com/datei.asf</replaceable><!--
--></synopsis> (es können auch Playlists benutzt werden)
</para>

<para>
Von RTSP abspielen:
<synopsis><!--
--> <command>mplayer</command> [<replaceable>Optionen</replaceable>]<!--
--> rtsp://<replaceable>server.example.com/streamName</replaceable><!--
--></synopsis>
</para>

<para>
Beispiele:
<screen>
mplayer -vo x11 <replaceable>/mnt/Films/Contact/contact2.mpg</replaceable>
mplayer vcd://<replaceable>2</replaceable> -cdrom-device <replaceable>/dev/hdc</replaceable>
mplayer -afm 3 <replaceable>/mnt/DVDtrailers/alien4.vob</replaceable>
mplayer dvd://<replaceable>1</replaceable> -dvd-device <replaceable>/dev/hdc</replaceable>
mplayer -abs 65536 -delay -0.4 -nobps <replaceable>~/movies/test.avi</replaceable><!--
--></screen>
</para>
</sect1>


<sect1 id="subosd">
  <title>Untertitel und OSD</title>

  <para>
    <application>MPlayer</application> kann Untertitel bei Filmen darstellen.
    Momentan werden die folgenden Formate unterstützt:
    <itemizedlist>
      <listitem><para>VOBsub</para></listitem>
      <listitem><para>OGM</para></listitem>
      <listitem><para>CC (closed caption)</para></listitem>
      <listitem><para>MicroDVD</para></listitem>
      <listitem><para>SubRip</para></listitem>
      <listitem><para>SubViewer</para></listitem>
      <listitem><para>Sami</para></listitem>
      <listitem><para>VPlayer</para></listitem>
      <listitem><para>RT</para></listitem>
      <listitem><para>SSA</para></listitem>
      <listitem><para>PJS (Phoenix Japanimation Society)</para></listitem>
      <listitem><para>MPsub</para></listitem>
      <listitem><para>AQTitle</para></listitem>
      <listitem><para><ulink url="http://unicorn.us.com/jacosub/">JACOsub</ulink></para></listitem>
    </itemizedlist>
  </para>

  <para>
    <application>MPlayer</application> kann (<emphasis role="bold">außer den ersten drei</emphasis>)
    die oben gelisteten Zielformate ausgeben (speichern), und zwar mit folgenden Optionen:
    <itemizedlist>
      <listitem><para>MPsub: <option>-dumpmpsub</option></para></listitem>
      <listitem><para>SubRip: <option>-dumpsrtsub</option></para></listitem>
      <listitem><para>MicroDVD: <option>-dumpmicrodvdsub</option></para></listitem>
      <listitem><para>JACOsub: <option>-dumpjacosub</option></para></listitem>
      <listitem><para>Sami: <option>-dumpsami</option></para></listitem>
    </itemizedlist>
  </para>

  <para>
    <application>MEncoder</application> kann DVD-Untertitel im
    <link linkend="menc-feat-extractsub">VOBsub</link>-Format ausgeben.
  </para>

  <para>
    Die Kommandozeilenoptionen unterscheiden sich leicht von den anderen Formaten:
  </para>

  <formalpara>
    <title>VOBsub-Untertitel</title>
    <para>
      VOBsub-Untertitel bestehen aus einer (ein paar Megabyte) großen
      <filename>.SUB</filename> Datei, und optional <filename>.IDX-</filename> und/oder
      <filename>.IFO</filename>-Dateien. Wenn du Dateien hast wie
      <filename><replaceable>beispiel.sub</replaceable></filename>,
      <filename><replaceable>beispiel.ifo</replaceable></filename> (optional),
      oder <filename><replaceable>beispiel.idx</replaceable></filename>, musst du
      <application>MPlayer</application> die Optionen
      <option>-vobsub beispiel [-vobsubid <replaceable>id</replaceable>]</option>
      übergeben (vollständige Pfadangabe optional).
      Die Option <option>-vobsubid</option> verhält sich wie
      die Option <option>-sid</option> für DVDs, du kannst damit Tracks (Sprachen) wählen.
      Im Falle, dass <option>-vobsubid</option> nicht angegeben wird, wird
      <application>MPlayer</application> versuchen, auf die Sprachen zurückzugreifen,
      die mit der Option <option>-slang</option> angegeben werden, und sonst auf
      <systemitem>langidx</systemitem> zurückzugreifen, um die Untertitelsprache zu wählen.
      Schlägt dies fehl, wird es keine Untertitel geben.
    </para>
  </formalpara>

  <formalpara>
    <title>Andere Untertitel</title>
    <para>
      Die anderen Formate bestehen aus einer Textdatei, die Zeit-, Platzierungs- und
      Textinformationen enthält. Gebrauch:
      Wenn du eine Datei wie
      <filename><replaceable>beispiel.txt</replaceable></filename> hast,
      musst du die Option <option>-sub <replaceable>beispiel.txt</replaceable></option>
      (vollständiger Pfad optional) angeben.
    </para>
  </formalpara>

  <variablelist>
    <title>Untertitel-Timing und Platzierung angeben:</title>
    <varlistentry>
      <term><option>-subdelay <replaceable>sek</replaceable></option></term>
      <listitem><para>
          Verzögert Untertitel um <option><replaceable>sek</replaceable></option>
          Sekunden. Kann negativ sein. Dieser Wert wird zum Zeitpositionszähler
          hinzuaddiert.
        </para></listitem>
    </varlistentry>
    <varlistentry>
      <term><option>-subfps <replaceable>RATE</replaceable></option></term>
      <listitem><para>
          Gibt die Frame/sek-Rate der Untertiteldatei (Fließkommazahl) an.
        </para></listitem>
    </varlistentry>
    <varlistentry>
      <term><option>-subpos <replaceable>0-100</replaceable></option></term>
      <listitem><para>
          Gibt die Position der Untertitel an.
        </para></listitem>
    </varlistentry>
  </variablelist>

  <para>
    Wenn du bei Benutzung einer MicroDVD-Untertiteldatei eine zunehmende Verzögerung
    zwischen Film und Untertiteln feststellst, ist vermutlich die Framerate des
    Films und die der Untertiteldatei unterschiedlich. Beachte bitte, dass das MicroDVD-Untertitelformat
    absolute Framenummern nutzt. Daher sollte die Option <option>-subfps</option>
    bei diesem Format verwendet werden. Wenn du dieses Problem auf Dauer beheben willst,
    musst du die Framerate manuell konvertieren.
    <application>MPlayer</application> kann diese Konvertierung für dich übernehmen:

    <screen>mplayer -dumpmicrodvdsub -fps <replaceable>untertitel_fps</replaceable> -subfps <replaceable>avi_fps</replaceable> -sub <replaceable>untertitel_dateiname</replaceable> <replaceable>dummy.avi</replaceable></screen>
  </para>

  <para>
    Ausführungen über DVD-Untertitel findest du im Abschnitt <link linkend="dvd">DVD</link>.
  </para>
</sect1>


<sect1 id="control">
<title>Steuerung/Kontrolle</title>

<para>
<application>MPlayer</application> hat einen vollständig konfigurierbaren, befehlgesteuerten
Steuerungslayer, der dir ermöglicht, <application>MPlayer</application> mit der Tastatur,
der Maus, einem Joystick oder einer Fernbedienung (durch Gebrauch von LIRC) zu kontrollieren.
Siehe Manpage für die komplette Liste der Tastatursteuerungen.
</para>


<sect2 id="ctrl-cfg">
<title>Steuerungskonfiguration</title>

<para>
<application>MPlayer</application> erlaubt dir durch eine einfache Konfigurationsdatei,
jede Taste an jeden beliebigen <application>MPlayer</application>-Befehl zu binden.
Die Syntax besteht aus einem Tastennamen gefolgt von einem Befehl. Die Standardkonfigurationsdatei
ist <filename>$HOME/.mplayer/input.conf</filename>, dies kann jedoch mit der Option<option>-input <replaceable>conf</replaceable></option> überschrieben werden
(relative Pfade sind relativ zu <filename>$HOME/.mplayer</filename>).
</para>

<para>
Du erhältst eine vollständige Liste der unterstützten Tastennamen, indem du den Befehl
<command>mplayer -input keylist</command> ausführst, eine vollständige Liste der
verfügbaren Befehle mit <command>mplayer -input cmdlist</command>.
</para>

<example id="input_control_file">
<title>Eine Beispiel-Input-Steuerungsdatei</title>
<programlisting>
##
## MPlayer input control file
##

RIGHT seek +10
LEFT seek -10
- audio_delay 0.100
+ audio_delay -0.100
q quit
&gt; pt_step 1
&lt; pt_step -1
ENTER pt_step 1 1<!--
--></programlisting>
</example>
</sect2>


<sect2 id="lirc">
<title>Steuerung mit LIRC</title>

<para>
Linux Infrared Remote Control - benutze einen einfach zu erstellenden, selbstgemachten
IR-Empfänger, eine (fast) veraltete Fernbedienung und steuere deine Linuxkiste damit!
Mehr darüber auf der <ulink url="http://www.lirc.org">LIRC Homepage</ulink>.
</para>

<para>
Wenn du das LIRC-Paket installiert hast, wird <filename>configure</filename>
dies automatisch erkennen. Wenn alles gut lief, wird <application>MPlayer</application>
beim Start "<systemitem>Initialisiere LIRC-Unterstützung...</systemitem>" ausgeben.
Wenn ein Fehler auftritt, wird er dir das sagen. Wenn keine Mitteilung über LIRC erscheint,
ist die entsprechende Unterstützung nicht eincompiliert. Das ist es schon :-)
</para>

<para>
Der Anwendungsname für <application>MPlayer</application> ist - Überraschung -
<filename>mplayer</filename>. Du kannst jeden <application>MPlayer</application>-Befehl
verwenden und sogar mehrere Befehle übergeben, indem du sie mit <literal>\n</literal>
trennst. Vergiss nicht, das repeat-Flag in <filename>.lircrc</filename> zu setzen, wenn
es Sinn macht (spulen, Lautstärke, etc). Hier ist ein Auszug einer Beispieldatei
<filename>.lircrc</filename>:
</para>

<programlisting>
begin
button = VOLUME_PLUS
prog = mplayer
config = volume 1
repeat = 1
end

begin
button = VOLUME_MINUS
prog = mplayer
config = volume -1
repeat = 1
end

begin
button = CD_PLAY
prog = mplayer
config = pause
end

begin
button = CD_STOP
prog = mplayer
config = seek 0 1\npause
end<!--
--></programlisting>

<para>
Wenn du die Standardposition für die LIRC-Konfigurationsdatei
(<filename>~/.lircrc</filename>) nicht magst, benutze die Option <option>-lircconf
<replaceable>Dateiname</replaceable></option>, um eine andere Datei anzugeben.
</para>
</sect2>


<sect2 id="slave-mode">
<title>Slave-Modus</title>
<para>
Der Slave-Modus erlaubt dir, einfache Frontends für <application>MPlayer</application>
zu erstellen. Wenn dieser mit der Option <option>-slave</option> gestartet wird,
wird <application>MPlayer</application> durch Zeilenumsprünge (\n) getrennte
Befehle von der Standardeingabe lesen.
Die Befehle sind in der Datei <ulink url="../../tech/slave.txt">slave.txt</ulink> dokumentiert.
</para>
</sect2>
</sect1>


<sect1 id="streaming">
<title>Streaming vom Netzwerk oder Pipes</title>

<para>
<application>MPlayer</application> kann Dateien aus dem Netzwerk abspielen, mit Gebrauch
der Protokolle HTTP, FTP, MMS oder RTSP/RTP.
</para>

<para>
Die Wiedergabe funktioniert durch einfache Übergabe der URL auf der Kommandozeile.
<application>MPlayer</application> berücksichtigt die <envar>http_proxy</envar>-Umgebungsvariable
und benutzt einen Proxy, wenn verfügbar. Proxies können auch erzwungen werden:
<screen>mplayer <replaceable>http_proxy://proxy.micorsops.com:3128/http://micorsops.com:80/stream.asf</replaceable></screen>
</para>

<para>
<application>MPlayer</application> kann von der Standardeingabe lesen
(<emphasis>keine</emphasis> named Pipes). Dies kann beispielsweise benutzt werden, um direkt
von FTP abzuspielen:
<screen>wget <replaceable>ftp://micorsops.com/something.avi</replaceable> -O - | mplayer -</screen>
</para>

<note>
<para>
Es wird auch empfohlen, bei der Wiedergabe vom Netzwerk <option>-cache</option> zu aktivieren:
<screen>wget <replaceable>ftp://micorsops.com/something.avi</replaceable> -O - | mplayer -cache 8192 -</screen>
</para>
</note>

<sect2 id="streaming-save">
<title>Gestreamte Inhalte speichern</title>
<para>
Wenn du <application>MPlayer</application> ersteinmal erfolgreich dazu gebracht hast, deinen
Lieblingsinternetstream abzuspielen, kannst du die Option  <option>-dumpstream</option>
verwenden, um den Stream in eine Datei zu speichern.
Zum Beispiel wird
<screen>mplayer <replaceable>http://217.71.208.37:8006</replaceable> -dumpstream -dumpfile <replaceable>stream.asf</replaceable> </screen>
den von <replaceable>http://217.71.208.37:8006</replaceable> gestreamten Inhalt nach
<replaceable>stream.asf</replaceable> speichern. Dies funktioniert mit allen Protokollen,
die von <application>MPlayer</application> unterstützt werden, wie MMS, RSTP und so weiter.
</para>
</sect2>

</sect1>


<sect1 id="drives">
<title>CD/DVD-Laufwerke</title>

<para>
Moderne CD-ROM-Laufwerke können sehr hohe Geschwindigkeiten
erreichen. Jedoch sind einige CD-ROM-Laufwerke in der Lage, mit gedrosselter
Geschwindigkeit zu laufen. Es gibt verschiedene Gründe, in Erwägung zu ziehen,
die Geschwindig eines CD-ROM-Laufwerks zu ändern:
</para>

<itemizedlist>
<listitem>
<para>
Es gibt Berichte über Lesefehler bei hohen Geschwindigkeiten, besonders
bei schlecht gepressten CD-ROMs. Reduzierung der Geschwindigkeit kann
unter diesen Umständen Datenverlust verhindern.
</para>
</listitem>

<listitem>
<para>
Viele CD-ROM-Laufwerke sind nervend laut. Eine geringere Geschwindigkeit kann
die Geräusche reduzieren.
</para>
</listitem>
</itemizedlist>

<sect2 id="drives_linux">
<title>Linux</title>

<para>
Du kannst die Geschwindigkeit von IDE CD-ROM-Laufwerken mit
<command>hdparm</command>, <command>setcd</command> oder
<command>cdctl</command> reduzieren. Dies funktioniert wie folgt:
<screen>hdparm -E <replaceable>[Geschwindigkeit]</replaceable> <replaceable>[CD-ROM-Gerät]</replaceable></screen>
<screen>setcd -x <replaceable>[Geschwindigkeit]</replaceable> <replaceable>[CD-ROM-Gerät]</replaceable></screen>
<screen>cdctl -bS <replaceable>[Geschwindigkeit]</replaceable></screen>
</para>

<para>
Wenn du SCSI-Emulation benuzt, musst du die Einstellungen unter Umständen am
echten IDE-Gerät vornehmen und nicht am emuliertem SCSI-Gerät.
</para>

<para>
Wenn du über root-Rechte verfügst, kann das folgende Kommando
ebenso helfen:
<screen>echo file_readahead:2000000 &gt; /proc/ide/<replaceable>[CD-ROM-Gerät]</replaceable>/settings</screen>
</para>

<para>
<!-- TODO: 1) aehm Ich glaube nicht das das (oben) als 2 MB interpretiert wird.
     Duerften Bytes sein -->
Dies setzt die Menge der vorausgehend gelesenen Daten auf 2MB, was bei
verkratzten CD-ROMs hilft.
Wenn du dies zu hoch setzt, wird das Laufwerk dauernd anlaufen und wieder langsamer werden;
dies wird die Leistung dramtisch verschlechtern.
Es wird ebenso empfohlen, dass du dein CD-ROM-Laufwerk mit <command>hdparm</command>
konfigurierst:
<screen>hdparm -d1 -a8 -u1 <replaceable>[CD-ROM-Gerät]</replaceable></screen>
</para>

<para>
Dies aktiviert DMA-Zugriff, Read-ahead (vorausgehendes Lesen) und IRQ-Unmasking
(lies die <command>hdparm</command> Manpage für eine ausführliche Erklärung).
</para>

<para>
Wir verweisen hier auf
"<filename>/proc/ide/<replaceable>[CD-ROM-Gerät]</replaceable>/settings</filename>"
für Feineinstellungen an deinem CD-ROM.
</para>

<para>
SCSI-Laufwerke haben kein einheitliches Verfahren, diese Parameter zu
setzen. (Kennst du einen? Berichte ihn uns!) Es gibt ein Tool, welches mit
<ulink url="http://das.ist.org/~georg/">Plextor SCSI-Laufwerken</ulink>
funktioniert.
</para>

</sect2>


<sect2 id="drives_freebsd">
<title>FreeBSD</title>

<para>
Geschwindigkeit:
<screen>cdcontrol [-f <replaceable>Gerät</replaceable>] speed <replaceable>[Geschwindigkeit]</replaceable></screen>
</para>

<para>
DMA:
<screen>sysctl hw.ata.atapi_dma=1</screen>
</para>

</sect2>

</sect1>



<sect1 id="dvd">
<title>DVD-Wiedergabe</title>
<para>
Für eine komplette Liste der verfügbaren Optionen lies bitte die Manpage.
Die Syntax für das Abspielen einer Standard-DVD lautet wie folgt:
<screen>mplayer dvd://<replaceable>&lt;Track&gt;</replaceable> [-dvd-device <replaceable>&lt;Gerät&gt;</replaceable>]</screen>
</para>

<para>
Beispiel:
<screen>mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/hdc</screen>
</para>

<para>
Das Standard-DVD-Laufwerk ist <filename>/dev/dvd</filename>. Wenn deine
Installation davon abweicht, erstelle einen Symlink oder gib das genaue Gerät auf
der Kommandozeile an mit der Option <option>-dvd-device</option>.
</para>

<para>
<application>MPlayer</application> verwendet <systemitem>libdvdread</systemitem> und
<systemitem>libdvdcss</systemitem> zur DVD-Wiedergabe und -Entschlüsselung.
Diese beiden Bibliotheken sind im Unterverzeichnis
<application>MPlayer</application>-Quelltextbaum,
du brauchst sie nicht separat zu installieren. Du kannst auch systemweite
Versionen der beiden Bibliotheken verwenden, diese wird jedoch
<emphasis role="bold">nicht</emphasis> empfohlen, da dies zu Bugs,
Bibliotheksinkompatibilitäten und geringerer Geschwindigkeit führen kann.
</para>

<note>
<para>
In Fällen von DVD-Dekodierungs-Problemen versuche Supermount oder solche Hilfen
zu deaktivieren. Einige RPC-2 Laufwerke können verlangen, dass ein Regionalcode gesetzt ist.
</para>
</note>

<formalpara>
<title>DVD-Struktur</title>
<para>
DVDs haben 2048 Bytes pro Sektor mit ECC/CRC. Sie haben üblicherweise
ein UDF-Dateisystem auf einem einzigem Track, welcher verschiedene Dateien
(kleine .IFO und .BUK Dateien und große .VOB Dateien) enthält.
Sie sind echte Dateien und können von einem gemounteten Dateisystem einer
unentschlüsselten DVD kopiert/abgespielt werden.
</para>
</formalpara>

<para>
Die .IFO-Dateien enthalten die Informationen zur Filmnavigation
(Kapitel/Titel/Blickwinkel, Sprachtabellen etc.) und werden benötigt,
um den .VOB Inhalt (den Film) zu lesen und zu interpretieren. Die .BUK-Dateien
sind Backups davon. Sie nutzen überall <emphasis role="bold">Sektoren</emphasis>,
so dass du Direktaddressierung von Sektoren auf dem
Datenträger benötigst, um DVD-Navigation zu implementieren oder den
Inhalt zu entschlüsseln.
</para>

<para>
DVD-Unterstützung benötigt rohen Sektor-basierten Zugriff auf das
Laufwerk. Leider musst du (unter Linux) root sein, um die Sektoraddresse einer
Datei zu erhalten. Das ist der Grund, warum wir nicht den Dateisystemtreiber
des Kernels nutzen sondern es im Userspace reimplementiert haben.
<systemitem>libdvdread</systemitem> 0.9.x tut dies.
Der UDF-Dateisystemtreiber des Kernels wird nicht benötigt, da sie bereits
einen eigenen eingebauten UDF-Dateisystem-Treiber haben.
Ebenso muss die DVD nicht gemountet werden, da der direkte Sektor-basierte Zugriff
genutzt wird.
</para>

<para>
Manchmal kann <filename>/dev/dvd</filename> nicht von Benutzern gelesen
werden, deshalb implementierten die Autoren von <systemitem>libdvdread</systemitem>
einen Emulations-Layer, welcher die Sektorenadressen in Dateinamen+Offsets
überträgt und Raw-Zugriff auf dem gemounteten Dateisystem oder auch
auf Festplatten emuliert.
</para>

<para>
<systemitem>libdvdread</systemitem> akzeptiert sogar Mountpoints an Stelle von
Gerätenamen für Raw-Zugriff und überprüft
<filename>/proc/mounts</filename>, um den Gerätenamen herauszufinden.
Es wurde für Solaris entwickelt, wo Gerätenamen dynamisch
zugewiesen werden.
</para>

<para>
Wenn du <application>MPlayer</application> mit dvdnav-Unterstützung compiliert hast,
bleibt die Syntax derselbe, ausgenommen die Verwendung von dvdnav:// an Stelle von dvd://.
</para>

<formalpara>
<title>DVD-Entschlüsselung</title>
<para>
DVD-Entschlüsselung geschieht durch <systemitem>libdvdcss</systemitem>. Die dafür
verwendete Methode kann durch Umgebungsvariable <envar>DVDCSS_METHOD</envar> festgelegt werden,
siehe Manpage für Details.
</para>
</formalpara>

<para>
<!-- Idee: (am Regioncode) hinzufuegen? -->
<!-- Comment: Ich mag das Wort upgrade nicht. Oder besser
     gesagt sollte der Text besser auf die Risiken und Fakten eingehen. -->
RPC-1 DVD-Laufwerke schützen Regionseinstellunge nur durch Software.
RPC-2-Laufwerke haben einen Hardwareschutz, welcher nur 5 Änderungen
erlaubt. Es kann notwendig/empfehlenswert sein, die Firmware auf RPC-1
zu aktualisieren, wenn du ein RPC-2 DVD-Laufwerk hast.
Du kannst versuchen ein Firmwareupgrade für dein Laufwerk im Internet zu finden,
<ulink url="http://forum.rpc-1.com/dl_all.php">dieses Firmware-Forum</ulink>
kann ein guter Ausgangspunkt für deine Suche sein.
Wenn es kein Firmwareupgrade für dein Laufwerk gibt, benutze das
<ulink url="http://linvdr.org/projects/regionset/">regionset-Tool</ulink>,
um den Regionscode deines DVD-Laufwerks (unter Linux) zu setzen.
<emphasis role="bold">Warnung</emphasis>: Du kannst nur 5 mal den Regioncode ändern.
</para>
</sect1>


<sect1 id="vcd">
<title>VCD-Wiedergabe</title>
<para>
Für eine komplette Liste an verfügbaren Optionen lies bitte die
Manpage. Die Syntax für eine Standard Video CD (VCS) lautet wie folgt:
<screen>mplayer vcd://<replaceable>&lt;Track&gt;</replaceable> [-cdrom-device <replaceable>&lt;Gerät&gt;</replaceable>]</screen>
Beispiel:
<screen>mplayer vcd://2 -cdrom-device /dev/hdc</screen>
Das Standard-VCD-Gerät ist <filename>/dev/cdrom</filename>. Wenn deine
Installation davon abweicht, erstelle einen Symlink oder gib das genaue Gerät auf
der Kommandozeile an mit der Option <option>-cdrom-device</option>.
</para>

<note>
<para>
<!-- TODO: have horrible performance reading VCD - zu ueberpruefen -->
Mindenstens Plextor und einige SCSI-CD-ROM-Laufwerke von Toshiba haben eine
schreckliche VCD-Leseleistung. Das liegt daran, daß der
<systemitem>ioctl</systemitem> CDROMREADRAW für diese Laufwerke
nicht vollstaendig implementiert ist. Wenn du ein bisschen Fachwissen über
SCSI- Programmierung hast, <ulink url="../../tech/patches.txt">hilf uns</ulink>
bitte, allgemeine SCSI-Unterstützggung für VCDs zu implementieren.
</para>
</note>

<para>
Inzwischen kannst du die Daten von VCDs mit
<ulink url="http://ftp.ntut.edu.tw/ftp/OS/Linux/packages/X/viewers/readvcd/">readvcd</ulink>
extrahieren und die ausgegebene Datei mit <application>MPlayer</application>
abspielen.
</para>

<formalpara>
<title>VCD-Struktur</title>
<para>
Eine Video CD (VCD) besteht aus CD-ROM XA Sektoren, z.B. CD-ROM Mode 2
Form 1 und 2 Tracks:
</para>
</formalpara>

<itemizedlist>
<listitem>
<para>
Der erste Track ist im Format Mode 2 Form 2, was bedeutet, dass es
L2-Fehlerkorrektur benutzt. Der Track enthält ein ISO-9660 Dateisystem
mit 2048 Bytes/Sektor. Das Dateisystem enthält VCD Metadata-Informationen
ebenso wie Standbilder, welche oft in Menüs benutzt werden.
MPEG-Segmente für Menüs können auch im ersten Track gespeichert
werden, die MPEGs müssen aber in eine Serie von 150-Sektoren-Einheiten
gestückelt werden. Das ISO-9660 Dateisystem kann auch noch andere Dateien oder
Programme enthalten, welche nicht für VCD-Betrieb erforderlich sind.
</para>
</listitem>

<listitem>
<para>
Der zweite und die restlichen Tracks sind generelle rohe 2324 Bytes/Sektor
MPEG (Film) Tracks, welche ein MPEG-PS-Datenpaket pro Sektor enthalten.
Diese sind im Format Mode 2 Form 1, so dass sie mehr Daten pro Sektor speichern
können unter dem Verlust einiger Fehlerkorrektur. Es ist ebenso
gültig, CD-DA Tracks in einer VCD nach dem ersten Track zu haben.
Auf manchen Betriebssystemen gibt es ein paar Tricks, diese nicht-ISO-9660-Tracks
im Dateisystem erscheinen zu lassen. Auf anderen Systemen wie GNU/Linux ist
dies (noch) nicht der Fall. Hier können die MPEG-Daten
<emphasis role="bold">nicht gemountet werden</emphasis>. Da sich die meisten Filme
in einer solchen Art von Track befinden, solltest du zuerst <option>vcd://2</option> versuchen.
</para>
</listitem>

<listitem>
<para>
Es existieren ebenso VCDs ohne einen ersten Track (einzelner Track und
überhaupt kein Dateisystem). Diese sind trotzudem abspielbar,
können aber nicht gemountet werden.
</para>
</listitem>

<listitem>
<para>
Die Definition des Video-CD-Standards wird Philips "White Book" genannt und ist
im Allgemeinen nicht online verfügbar, da es von Philips käuflich erworben werden
muss. Detailliertere Informationen über Video-CDs befindet sich in der
<ulink url="http://www.vcdimager.org/pub/vcdimager/manuals/0.7/vcdimager.html#SEC4">vcdimager- Documentation</ulink>.
</para>
</listitem>

</itemizedlist>

<formalpara>
<title>.DAT Dateien</title>
<para>
Die ~600 MB Datei, die auf dem ersten Track einer gemounteten VCD sichtbar
ist, ist keine richtige Datei! Es ist ein sogenanntes ISO-Gateway, geschaffen,
um Windows den Zugriff auf solche Tracks zu geben (Windows erlaubt überhaupt
keine direkten Zugriffe auf das Laufwerk). Unter Linux kannst du solche Dateien
weder kopieren noch abspielen (sie enthalten Müll). Unter Windows ist dies
möglich, da Windows ISO9660-Treiber das direkte Lesen der Tracks in diesen
Dateien emuliert. Um eine .DAT Datei wiederzugeben, benötigst du einen
Kernel-Treiber, welcher in der Linux-Version von PowerDVD zu finden ist.
Es hat einen modifizierten ISO9660 Dateisystem-Treiber
(<filename>vcdfs/isofs-2.4.X.o</filename>), welcher in der Lage ist,
die rohen Tracks durch diese Schatten-.DAT-Dateien zu emulieren. Wenn du
den Datenträger mit deren Treiber mountest, kannst du die .DAT Dateien
kopieren und sogar mit <application>MPlayer</application> abspielen.
Dies wird jedoch nicht mit dem Standard-ISO9660-Treiber des Linux-Kernels
funktionieren! Benutze statt dessen <option>vcd://</option>. Alternativen
für das Kopieren von VCDs sind der neue Kernel-Treiber
<ulink url="http://www.elis.rug.ac.be/~ronsse/cdfs/">cdfs</ulink>
(nicht Bestandteil des offiziellen Kernels), welcher CD-Sessions
als Imagedateien darstellt, und
<ulink url="http://cdrdao.sf.net/">cdrdao</ulink>,
ein Bit-für-Bit CD-Grabbing/Kopier-Programm.
</para>
</formalpara>

</sect1>


<sect1 id="edl" xreflabel="Edit Decision Lists (EDL)">
<title>Edit Decision Lists (EDL)</title>

<para>
Das System der "edit decision list" (EDL) erlaubt dir, Abschnitte von Videos
während der Wiedergabe automatisch zu überspringen oder stummzuschalten,
basierend auf einer filmspezifischen EDL-Konfigurationsdatei.
</para>

<para>
Dies ist nützlich für diejenigen, die einen Film im "familienfreundlichen" Modus
anschauen möchten.  Du kannst jegliche Gewalt oder Obszönität nach persönlichen
Vorgaben aus einem Film herausschneiden. Daneben gibt es noch weitere
Nutzungsmöglichkeiten wie dem automatischen Überspringen von Werbung in den
Videos, die du dir anschaust.
</para>

<para>
Das EDL-Dateiformat ist ziemlich simpel. Es gibt einen Befehl pro Zeile, der
angibt, was zu tun ist (überspringen/stumm schalten) und wann es zu tun ist (benutzt pts in Sekunden).
</para>

<sect2 id="edl_using">
<title>Benutzung einer EDL-Datei</title>
<para>
Füge die Option <option>-edl &lt;dateiname&gt;</option> mit der EDL-Datei,
die auf das Video angewendet werden soll, hinzu, wenn du
<application>MPlayer</application> aufrufst.
</para>
</sect2>

<sect2 id="edl_making">
<title>Erstellung einer EDL-Datei</title>
<para>
Das aktuelle EDL-Dateiformat ist das folgende:
<programlisting>[Anfangssekunde] [Endsekunde] [Aktion]</programlisting>
Wobei die Sekunden Fließkommazahlen sind und die Aktion entweder
<literal>0</literal> zum Überspringen oder <literal>1</literal> für
Stummschaltung. Beispiel:
<programlisting>
5.3   7.1    0
15    16.7   1
420   422    0<!--
--></programlisting>
Dies wird den Bereich von Sekunde 5.3 bis Sekunde 7.1 des Videos überspringen
und dann bei 15 Sekunden stummschalten, bei 16.7 Sekunden den Ton wieder
anschalten. Der Bereich zwischen den Sekunden 420 bis 422 wird übersprungen.
Diese Aktionen werden ausgeführt, wenn der Wiedergabetimer die in der Datei
angegebenen Zeiten erreicht.
</para>

<para>
Um eine EDL-Datei zu erstellen, die als Arbeitsvorlage benutzt werden kann,
benutze die Option <option>-edlout &lt;dateiname&gt;</option>.
Drücke dann während der Wiedergabe <keycap>i</keycap>, um den Anfang und as Ende
eines zu überspringenden Blocks zu markieren. Ein entsprechender Eintrag wird für
diese Zeit in die Datei geschrieben. Danach kannst du Feineinstellungen an
der generierten EDL-Datei vornehmen und zusätzlich die Standardeinstellung ändern,
welche darin besteht, den Block, der in einer Zeile beschrieben ist, zu überspringen.
</para>
</sect2>

</sect1>


<sect1 id="advaudio" xreflabel="Advanced Audio">
<title>Audio für Fortgeschrittene</title>

<sect2 id="advaudio-surround">
<title>Surround/Multichannel-Wiedergabe</title>

<sect3 id="advaudio-surround-DVD">
<title>DVDs</title>
<para>
Die meisten DVDs und viele andere Dateien enthalten Surround-Sound.
<application>MPlayer</application> unterstützt Surround-Wiedergabe, aktiviert diese
jedoch nicht in der Voreinstellung, da Stereo-Ausrüstung weit gebräuchlicher ist.
Um eine Datei abzuspielen, die mehr als zwei Audiokanäle hat, benutze
die Option <option>-channels</option>.
Um eine DVD mit 5.1-Ton abzuspielen, benutze beispielsweise:

<screen>mplayer dvd://1 -channels 6</screen>

Beachte, dass es sich trotz des Namens "5.1" um sechs diskrete Kanäle handelt.
Wenn du eine entsprechende Ausrüstung für Surround-Sound hast, ist es sicher, die
Option <option>channels</option> in die <application>MPlayer</application>-Konfigurationsdatei
<filename>~/.mplayer/config</filename> zu schreiben. Um zum Beispiel Quadrophonie-Wiedergabe
als Voreinstellung zu verwenden, füge folgende Zeile hinzu:

<programlisting>channels=4</programlisting>

<application>MPlayer</application> wird dann den Ton in vier Kanäle ausgeben, falls
alle vier Kanäle zur Verfügung stehen.
</para>
</sect3>


<sect3 id="advaudio-surround-stereoinfour">
<title>Stereo-Dateien auf vier Lautsprechern wiedergeben</title>

<para>
<application>MPlayer</application> dupliziert per Voreinstellung keine Kanäle, genausowenig
wie die meisten Audiotreiber. Wenn du dies manuell tun möchtest:

<screen>mplayer <replaceable>dateiname</replaceable> -af channels=2:2:0:1:0:0</screen>

Siehe den Abschnitt über das <link linkend="advaudio-channels-copying">Kopieren von Kanälen</link>
für eine Erklärung.
</para>

</sect3>


<sect3 id="advaudio-surround-passthrough">
<title>AC3/DTS-Passthrough</title>

<para>
DVDs enthalten Surround-Ton normalerweise encodiert im Format AC3 (Dolby Digital)
oder DTS (Digital Theater System). Manche moderne Audioausrüstung ist dazu in
der Lage, diese Formate intern zu decodieren.
<application>MPlayer</application> kann angewiesen werden, die Audiodaten weiterzuleiten,
ohne diese zu decodieren. Dies wird jedoch nur funktionieren, wenn du einen
S/PDIF- (Sony/Philips Digital Interface) Anschluß an deiner Soundkarte hast.
</para>

<para>
Wenn deine Audioausrüstung sowohl AC3 als auch DTS decodieren kann, ist es sicher, Passthrough
für beide Formate zu aktivieren. Sonst solltest du Passthrough nur für das Format aktivieren,
das deine Ausrüstung unterstützt.
</para>

<itemizedlist>
<title>Passthrough auf der Kommandozeile aktivieren:</title>
<listitem><para>
  Für nur AC3, benutze <option>-ac hwac3</option>
</para></listitem>
<listitem><para>
  Für nur DTS, benutze <option>-ac hwdts</option>
</para></listitem>
<listitem><para>
  Für AC3 und DTS, benutze <option>-afm hwac3</option>
</para></listitem>
</itemizedlist>

<itemizedlist>
<title>
  Passthrough in der <application>MPlayer</application>-Konfigurationsdatei
  aktivieren:
</title>
<listitem><para>
  Für nur AC3, benutze <option>ac=hwac3,</option>
</para></listitem>
<listitem><para>
  Für nur DTS, benutze <option>ac=hwdts,</option>
</para></listitem>
<listitem><para>
  Für AC3 und DTS, benutze <option>afm=hwac3</option>
</para></listitem>
</itemizedlist>

<para>
Beachte, dass am Ende von <option>ac=hwac3,</option> und <option>ac=hwdts,</option> ein Komma (",")steht.
Dies wird dafür sorgen, dass <application>MPlayer</application> auf andere Codecs zurückgreift,
die er normalerweise benutzt, wenn eine Datei keinen AC3- oder DTS-Ton besitzt.
<option>afm=hwac3</option> benötigt kein Komma; <application>MPlayer</application> wird sowieso
auf andere zurückgreigen, wenn eine Audiofamilie angegeben wurde.
</para>

</sect3>

<sect3 id="hwmpa-surround-passthrough">
<title>MPEG-Audio-Passthrough</title>

<para>
Digitale TV-Übertragungen (wie DVB und ATSC) und manche DVDs haben normalerweise
MPEG-Audiostreams (vornehmlich MP2).
Manche MPEG-Hardwaredecoder wie vollausgestattete DVB-Karten und DXR2-Adapter
können dieses Format nativ decodieren.
<application>MPlayer</application> kann angewiesen werden, die Audiodaten weiterzuleiten,
ohne sie zu decodieren.
</para>

<para>
Um diesen Codec zu verwenden:
<screen> mplayer -ac hwmpa </screen>
</para>
</sect3>

<sect3 id="advaudio-surround-matrix">
<title>Matrix-encodierter Ton</title>

<para>
<emphasis>***TODO***</emphasis>
</para>
<para>
Dieser Abschnitt muss noch geschrieben werden und kann nicht vervollständigt werden,
bis uns jemand mit Beispieldateien zum Testen versorgt. Wenn du irgendwelche
Matrix-encodierten Audiodateien hast, weißt, wo man welche finden kann oder andere
hilfreiche Informationen hast, schicke bitte eine Nachricht auf die
<ulink url="http://lists.mplayerhq.hu/mailman/listinfo/mplayer-docs">MPlayer-DOCS</ulink>-Mailing-Liste.
Benutzt "[matrix-encoded audio]" in der Betreffzeile.
</para>
<para>
Wenn keine Dateien oder weitere Informationen hervorkommen, wird dieser Abschnitt entfernt.
</para>

<para>
Gute Links:
<itemizedlist>
<listitem>
<para>
  <ulink url="http://electronics.howstuffworks.com/surround-sound5.htm">http://electronics.howstuffworks.com/surround-sound5.htm</ulink>
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
  <ulink url="http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1016875,00.asp">http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1016875,00.asp</ulink>
</para>
</listitem>
</itemizedlist>
</para>

</sect3>


<sect3 id="advaudio-surround-hrtf">
<title>Surround-Emulation bei Kopfhörern</title>

<para>
<application>MPlayer</application> besitzt einen HRTF- (Head Related Transfer
Function) Filter basierend auf einem
<ulink url="http://sound.media.mit.edu/KEMAR.html">MIT-Projekt</ulink>,
bei dem Messungen von an einem Puppenkopf befestigten Mikrofonen vorgenommen wurden.
</para>

<para>
Obwohl es unmöglich ist, ein Surroundsystem exakt zu imitieren, liefert
<application>MPlayer</application>s HRTF-Filter in 2-Kanal-Kopfhörern einen
räumlich eindringlicheren Ton. Reguläres Heruntermixen kombiniert einfach alle
Kanäle zu zweien; neben der Kombinierung der Kanäle generiert <option>hrtf</option>
feine Echos, erhöht die Stereoseparation leicht und verändert die Lautstärke mancher
Frequenzen. Ob HRTF-Klänge besser klingen, kann vom Quellmaterial und persönlichem
Geschmack abhängen, den Filter auszuprobieren ist aber definitiv einen Versuch wert.
</para>

<para>
Eine DVD mit HRTF abspielen:

<screen>mplayer dvd://1 -channels 6 -af hrtf</screen>

</para>

<para>
<option>hrtf</option> funktioniert nur gut bei 5 oder 6 Kanälen und benötigt außerdem
48 kHz Ton. DVD-Ton ist schon 48 kHz, wenn du aber eine Datei mit einer anderen Samplerate
hast, die du mit <option>hrtf</option> abspielen willst, musst du sie resamplen:

<screen>mplayer <replaceable>filename</replaceable> -channels 6 -af resample=48000,hrtf</screen>

</para>

</sect3>


<sect3 id="advaudio-surround-troubleshooting">
<title>Troubleshooting/Problemlösung</title>

<para>
Wenn du keinen Ton aus deinen Surround-Kanälen hören kannst, überprüfe deine
Mixereinstellungen mit Mixerprogrammen wie <application>alsamixer</application>;
Audioausgaben sind oft stummgeschaltet und per Voreinstellung auf Lautstärke 0 gesetzt.
</para>

</sect3>

</sect2>


<sect2 id="advaudio-channels">
<title>Kanalmanipulationen</title>

<sect3 id="advaudio-channels-general">
<title>Allgemeine Informationen</title>

<para>
Leider gibt es keinen Standard, der vorgibt, wie Kanäle angeordnet sind. Die unten
gelisteten Reihenfolgen sind die von AC3 und halbwegs typisch; versuche diese und
schaue, ob sie zu deiner Quelle passen. Kanäle sind durchnummeriert, beginnend bei 0.

<orderedlist spacing="compact">
<title>Mono</title>
  <listitem override="0"><para>mittig</para></listitem>
</orderedlist>

<orderedlist spacing="compact">
<title>Stereo</title>
  <listitem override="0"><para>links</para></listitem>
  <listitem><para>rechts</para></listitem>
</orderedlist>

<orderedlist spacing="compact">
<title>Quadraphonisch</title>
  <listitem override="0"><para>links vorne</para></listitem>
  <listitem><para>rechts vorne</para></listitem>
  <listitem><para>links hinten</para></listitem>
  <listitem><para>rechts hinten</para></listitem>
</orderedlist>

<orderedlist spacing="compact">
<title>Surround 4.0</title>
  <listitem override="0"><para>links vorne</para></listitem>
  <listitem><para>rechts vorne</para></listitem>
  <listitem><para>mittig hinten</para></listitem>
  <listitem><para>mittig vorne</para></listitem>
</orderedlist>

<orderedlist spacing="compact">
<title>Surround 5.0</title>
  <listitem override="0"><para>links vorne</para></listitem>
  <listitem><para>rechts vorne</para></listitem>
  <listitem><para>links hinten</para></listitem>
  <listitem><para>rechts hinten</para></listitem>
  <listitem><para>mittig vorne</para></listitem>
</orderedlist>

<orderedlist spacing="compact">
<title>Surround 5.1</title>
  <listitem override="0"><para>links vorne</para></listitem>
  <listitem><para>rechts vorne</para></listitem>
  <listitem><para>links hinten</para></listitem>
  <listitem><para>rechts hinten</para></listitem>
  <listitem><para>mittig vorne</para></listitem>
  <listitem><para>Subwoofer</para></listitem>
</orderedlist>

</para>

<para>
Die Option <option>-channels</option> wird benutzt, um vom Audiodecoder eine Anzahl
Kanäle zu fordern. Manche Audiocodecs benutzen die angegebenen Kanäle, um zu entscheiden,
ob Heruntermixen der Quelle nötig ist. Beachte, dass dies nicht immer die Anzahl der
Ausgabekanäle beeinflusst. Zum Beispiel wird die Angabe der Option <option>-channels 4</option>
bei der Wiedergabe einer Stereo-MP3-Datei zur Ausgabe in 2 Kanälen führen, da der
MP3-Codec keine zusätzlichen Kanäle produziert.
</para>

<para>
Der Audiofilter <option>channels</option> kann genutzt werden, um Kanäle zu erstellen oder
zu entfernen. Er ist nützlich für die Kontrolle der Anzahl der Kanäle, die an die Soundkarte
geschickt werden. Siehe folgenden Abschnitt für weitergehende Informationen zur Kanalmanipulation.
</para>

</sect3>


<sect3 id="advaudio-channels-mono">
<title>Mono-Wiedergabe mit zwei Lautsprechern</title>

<para>
Mono klingt viel besser, wenn es von zwei Lautsprechern wiedergegeben wird -
besonders bei Kopfhörern. Audiodateien, die wirklich nur einen Kanal haben,
werden automatisch von zwei Lautsprechern wiedergeben; leider sind jedoch die meisten
Dateien in mono tatsächlich als stereo encodiert, bei dem ein Kanal stumm ist.
Der einfachste und sicherste Weg, zwei Lautsprecher dasselbe ausgeben zu lassen ist
der Filter <option>extrastereo</option>:

<screen>mplayer <replaceable>dateiname</replaceable> -af extrastereo=0</screen>

</para>

<para>
Dieser mittelt über beide Kanäle, was darin resultiert, dass beide Kanäle jeweils halb
so laut sind wie das Original. Die nächsten Abschnitte enthalten Beispiele für
andere Möglichkeiten, dies ohne Minderung der Lautstärke zu erreichen, sie sind
aber komplexer und erfordern verschiedene Optionen, je nach dem, welche Kanäle
beibehalten werden sollen. Wenn du wirklich die Lautstärke beibehalten musst,
ist es möglicherweise leichter, mit dem Filter <option>volume</option> zu experimentieren
und den dafür richtigen Wert zu finden. Zum Beispiel:

<screen>mplayer <replaceable>dateiname</replaceable> -af extrastereo=0,volume=5</screen>

</para>

</sect3>


<sect3 id="advaudio-channels-copying">
<title>Kopieren/Verschieben von Kanälen</title>

<para>
Der Filter <option>channels</option> kann einen beliebigen oder alle Kanäle verschieben.
All die Suboptionen für den <option>channels</option>-Filter einzustellen kann
kompliziert sein und erfordert ein wenig Sorgfalt.

<orderedlist spacing="compact">
<listitem>
<para>
  Entscheide, wieviele Ausgabekanäle du benötigst. Dies ist die erste Suboption.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
  Zähle, wieviele Kanäle du umordnen möchtest. Dies ist die zweite Suboption.
  Jeder Kanal kann gleichzeitig zu mehreren verschiedenen Kanälen verschoben werden.
  Behalte jedoch im Gedächtnis, dass ein Kanal leer ist, wenn er (auch wenn er
  nur an ein Ziel) verschoben wird, es sei denn, ein anderer Kanal ersetzt ihn.
  Um einen Kanal zu kopieren, wobei die Quelle gleich bleibt, verschiebe den Kanal
  ins Ziel und in die Quelle, zum Beispiel:
  <programlisting>
channel 2 --> channel 3
channel 2 --> channel 2<!--
  --></programlisting>
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
  Schreibe die Kanalkopien als Suboptionspaare aus. Beachte, dass der erste Kanal
  0 ist, der zweite 1 usw. Die Reihenfolge dieser Suboptionen spielt keine Rolle,
  solang sie entsprechend in Paare der Form
  <replaceable>Quelle:Ziel</replaceable> gruppiert sind.
</para>
</listitem>
</orderedlist>
</para>


<bridgehead>Beispiel: ein Kanal auf zwei Lautsprecher</bridgehead>

<para>
Hier ist ein Beispiel einer weiteren Möglichkeit, einen Kanal auf zwei Lautsprechern wiederzugeben.
Für dieses Beispiel sei angenommen, dass der linke Kanal abgespielt und der rechte verworfen
werden soll. Befolge die oben angegebenen Schritte:
<orderedlist>
<listitem>
<para>
  Um einen Ausgabekanal für jeden der beiden Lautsprecher bereitzustellen, muss
  die erste Suboption "2" sein.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
  Der linke Kanal muss zum rechten verschoben werden, und auch zu sich selbst, damit
  er nicht leer ist. Dies sind insgesamt also zwei Bewegungen, was die zweite
  Suboption auch "2" macht.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
  Den linken Kanal (Kanal 0) zum rechten (Kanal 1) zu verschieben, entspricht dem
  Suboptionspaar "0:1", "0:0" bewegt den linken Kanal auf sich selbst.
</para>
</listitem>
</orderedlist>
All dies zusammengesetzt ergibt:

<screen>mplayer <replaceable>dateiname</replaceable> -af channels=2:2:0:1:0:0</screen>
</para>

<para>
Der Vorteil, den diese Methode gegenüber <option>extrastereo</option> hat, ist, dass
die Lautstärke auf jedem Ausgabekanal die gleiche ist wie die des Eingabekanals.
Der Nachteil ist, dass die Suboptionen zu "2:2:1:0:1:1" geändert werden müssen, wenn
der gewünschte Ton im rechten Kanal ist. Außerdem ist es schwerer zu merken und einzutippen.
</para>

<bridgehead>Beispiel: ein Kanal auf zwei Lautsprecher, Abkürzung</bridgehead>

<para>
Tatsächlich gibt es einen viel einfacheren Weg, um mit dem <option>channels</option>-Filter
den linken Kanal auf beiden Lautsprechern wiederzugeben:

<screen>mplayer <replaceable>dateiname</replaceable> -af channels=1</screen>

Der zweite Kanal wird verworfen und ohne weitere Suboptionen bleibt der übrige Kanal
allein. Soundkartentreiber spielen einkanaliges Audio automatisch auf beiden
Lautsprechern ab. Dies funktioniert nur, wenn der gewünschte Kanal der linke ist.
</para>

<bridgehead>Beispiel: Dupliziere die vorderen Kanäle hinten</bridgehead>
<para>
Eine weitere übliche Aktion ist die Duplizierung der vorderen Kanäle, um sie auf den hinteren
Lautsprechern einer quadraphonischen Installation abzuspielen.
<orderedlist>
<listitem>
<para>
  Es sollte vier Ausgabekanäle geben. Die erste Suboption ist "4".
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
  Jeder der zwei Frontkanäle muss zum entsprechenden hinteren Kanal und zu sich selbst
  bewegt werden. Das sind vier Bewegungen, also ist die zweite Suboption "4".
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
  Der vordere linke Kanal (0) muss zum hinteren linken (Kanal 2) bewegt werden: "0:2".
  Der vordere linke muss auch zu sich selbst bewegt werden: "0:0".
  Der vordere rechte (Kanal 1) wird zum hinteren rechten (Kanal 3) bewegt: "1:3", und zu
  sich selbst: "1:1".
</para></listitem>
</orderedlist>
Setze alle Suboptionen zusammen und du erhältst:

<screen>mplayer <replaceable>dateiname</replaceable> -af channels=4:4:0:2:0:0:1:3:1:1</screen>

</para>

</sect3>


<sect3 id="advaudio-channels-mixing">
<title>Kanäle mixen</title>

<para>
Der Filter <option>pan</option> in Kanäle in vom Benutzer angegebenen Verhältnissen mixen.
Dies ermöglicht alles, was der <option>channels</option>-Filter kann, und mehr. Leider
sind die Suboptionen auch viel schwieriger.
<orderedlist>
<listitem>
<para>
  Entscheide, mit wievielen Kanälen du arbeiten möchtest. Dies musst du mit der Option
  <option>-channels</option> und/oder <option>-af channels</option> angeben.
  Spätere Beispiele werden dir zeigen, wann welcher zu benutzen ist.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
  Entscheide, mit wievielen Kanälen du <option>pan</option> füttern möchtest (weitere
  decodierte Kanäle werden verworfen).
  Dies ist die erste Suboption, und diese kontrolliert auch, wieviele Kanäle für
  die Ausgabebereitgestellt werden.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
  Die übrigen Suboptionen geben an, wieviel von jedem Kanal in jeden anderen Kanal gemixt
  werden. Das ist der komplizierte Teil. Um die Arbeit übersichtlich zu machen,
  zerlege die Suboptionen in mehrere Teile, einen Teil für jeden Ausgabekanal.
  Jede Suboption innerhalb eines Teils entspricht einem Eingabekanal. Die Anzahl, die du
  angibst, ist die prozentuale Menge, die vom Eingabekanal in den Ausgabekanal gemixt wird.
</para>
<para>
  <option>pan</option> akzeptiert Werte von 0 bis 512, was Werte von 0% bis 512000%
  der ursprünglichen Lautstärke ergibt.. Sei vorsichtig bei Werten größer als 1. Dies
  liefert nicht nur eine sehr hohe Lautstärke, sondern sprengt auch den Samplebereich deiner
  Soundkarte, und du könntest schmerzvolle Pops und Klicken hören. Wenn du willst,
  kannst du auf <option>pan</option> <option>,volume</option> folgen lassen, um eine
  Abschneidung zu ermöglichen, es ist aber das beste, die Werte von <option>pan</option>
  niedrig genug zu halten, dass keine Abschneidung nötig ist.
</para>
</listitem>
</orderedlist>
</para>

<bridgehead>Beispiel: Ein Kanal auf zwei Lautsprechern</bridgehead>

<para>
Hier ist also noch ein Beispiel für die Wiedergabe des linken Kanals auf zwei Lautsprechern.
Befolge die Schritte oben:
<orderedlist>
<listitem>
<para>
  <option>pan</option> sollte zwei Kanäle ausgeben, also ist die erste Suboption "2".
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
  Da wir zwei Eingabekanäle haben, gibt es die Suboptionen in zwei Teilen.
  Da es auch zwei Ausgabekanäle gibt, wird es pro Teil zwei Suboptionen geben.
  Der linke Kanal der Datei sollte in voller Lautstärke auf den neuen linken Kanal
  und den rechten gehen, daher ist der erste Teil der Suboptionen "1:1".
  Der rechte Kanal sollte weggelassen werden, daher ist der zweite "0:0".
  Alle 0-Werte am Ende können weggelassen werden, aber um das Verstehen leichter zu
  machen, behalten wir sie.
</para>
</listitem>
</orderedlist>
Diese Optionen ergeben zusammen:

<screen>mplayer <replaceable>dateiname</replaceable> -af pan=2:1:1:0:0</screen>

Wenn der rechte Kanal anstelle des linken gewünscht ist, sind die Suboptionen für
<option>pan</option> "2:0:0:1:1".
</para>


<bridgehead>Beispiel: Ein Kanal auf zwei Lautsprechern, Abkürzung</bridgehead>

<para>
Wie bei der Option <option>channels</option> gibt es eine Abkürzung, die nur mit dem linken
Kanal funktioniert:

<screen>mplayer <replaceable>dateiname</replaceable> -af pan=1:1</screen>

Da <option>pan</option> nur einen Eingabekanal hat (der andere wird verworfen), gibt es nur
einen Teil mit einer Suboption, die angibt, dass der einzige Kanal 100% von sich selbst bekommt.
</para>

<bridgehead>Beispiel: 6-kanaliges PCM heruntermixen</bridgehead>
<para>
<application>MPlayer</application>s Decoder für 6-kanaliges PCM ist nicht in der Lage, herunterzumixen.
Hier ist eine Möglichkeit, PCM unter Verwendung von <option>pan</option> herunterzumixen:
<orderedlist>
<listitem>
<para>
  Die Anzahl der Ausgabekanäle ist zwei, daher ist die erste Suboption "2".
</para>
</listitem>
<listitem><para>
  Bei sechs Eingabekanälen gibt es sechs Teile Optionen. Glücklicherweise müssen wir nur zwei
  Teile machen, da wir uns nur für die Ausgabe der ersten beiden Kanäle interessieren.
  Die übrigen vier Teile können weggelassen werden. Sei dir im klaren darüber, dass nicht
  alle Audiodateien mit mehreren Kanälen die gleiche Kanalabfolge haben! Dieses Beispiel
  demonstriert das Heruntermixen einer Datei mit den gleichen Kanälen wie MAC3 5.1:
  <programlisting>
0 - vorne links
1 - vorne rechts
2 - hinten links
3 - hinten rechts
4 - mittig vorne
5 - Subwoofer<!--
  --></programlisting>
  Der erste Teil der Suboptionen listet die Prozente der ursprünglichen Lautstärke, und zwar
  in der Reihenfolge, die jeder Ausgabekanal vom vorderen linken Kanal erhalten soll: "1:0".
  Der vordere rechte Kanal sollte zur rechten Ausgabe gehen: "0:1".
  Das gleiche gilt für die hinteren Kanäle: "1:0" und "0:1".
  Der mittlere Kanal geht mit jeweils halber Lautstärke in beide Ausgabekanäle:
  "0.5:0.5", und der Subwoofer geht mit voller Lautstärke in beide: "1:1".
</para>
</listitem>
</orderedlist>
All dies zusammen ergibt:

<screen>mplayer <replaceable>6-kanal.wav</replaceable> -af pan=2:1:0:0:1:1:0:0:1:0.5:0.5:1:1</screen>

Die oben gelisteten Prozente sind nur ein einfaches Beispiel. Fühle dich nicht eingeschränkt,
mit ihnen zu experimentieren.
</para>
<bridgehead>Beispiel: Wiedergabe von 5.1-Audio auf großen Lautsprechern ohne Subwoofer</bridgehead>

<para>
Wenn du ein riesiges Paar Front-Lautsprecher hast und kein Geld darauf verschwenden möchtest,
einen Subwoofer für ein komplettes 5.1-Soundsystem zu erhalten. Wenn du die Option
<option>-channels 5</option> benutzt, damit liba52 5.1-Ton in 5.0 decodiert, wird der Subwoofer-Kanal
einfach weggelassen. Wenn du den Subwoofer-Kanal selbst verteilen möchtest, musst du
manuell mit <option>pan</option> heruntermixen:

<orderedlist>
<listitem>
<para>
  Da <option>pan</option> alle sechs Kanäle untersuchen muss, gib
  <option>-channels 6</option> an, so dass liba52 sie alle decodiert.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
  <option>pan</option> gibt nur fünf Kanäle aus, die erste Suboption ist 5.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
  Sechs Eingabekanäle und fünf Ausgabekanäle bedeuten sechs Teile von fünf Suboptionen.
  <itemizedlist spacing="compact">
  <listitem>
  <para>
    Der linke vordere Kanal wird nur auf sich selbst repliziert: "1:0:0:0:0"
  </para>
  </listitem>
  <listitem>
  <para>
    Das gleiche gilt für den rechten vorderen Kanal: "0:1:0:0:0"
  </para>
  </listitem>
  <listitem>
  <para>
    Das gleiche gilt für den linken hinteren Kanal:"0:0:1:0:0"
  </para>
  </listitem>
  <listitem>
  <para>
    Und das gleiche auch für den rechten hinteren Kanal: "0:0:0:1:0"
  </para>
  </listitem>
  <listitem>
  <para>
    Vordere Mitte auch: "0:0:0:0:1"
  </para>
  </listitem>
  <listitem>
  <para>
    Jetzt müssen wir entscheiden, was mit dem Subwoofer geschieht, zum Beispiel
    eine Hälfte jeweils nach vorne rechts und vorne links: "0.5:0.5:0:0:0"
  </para>
  </listitem>
  </itemizedlist>
</para>
</listitem>
</orderedlist>
Kombiniere all diese Optionen, um folgendes zu erhalten:

<screen>mplayer <replaceable>dvd://1</replaceable> -channels 6 -af pan=5:1:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:0.5:0.5:0:0:0</screen>

</para>

</sect3>

</sect2>


<sect2 id="advaudio-volume">
<title>Anpassung der softwaregesteuerten Lautstärke</title>

<para>
Manche Audiotracks sind zu leise, um sie bequem ohne Anpassung zu hören.
Das kann zum Problem werden, wenn dein Audiosystem diese Anpassung nicht für dich
vornehmen kann. Die Option <option>-softvol</option> weist <application>MPlayer</application>
an, einen internen Mixer zu verwenden. Du kannst die Tasten zur Anpassung der Lautstärke
(in der Voreinstellung <keycap>9</keycap> und <keycap>0</keycap>) verwenden, um
wesentlich höhere Lautstärkelevel zu erreichen. Beachte, dass dies nicht den Mixer deiner
Soundkarte umgeht; <application>MPlayer</application> wird das Signal nur verändern, bevor
es an die Soundkarte gesendet wird.

Das folgende Beispiel ist ein guter Anfang:

<screen>mplayer <replaceable>leise-datei</replaceable> -softvol -softvol-max 300</screen>

Die Option <option>-softvol-max</option> gibt die maximal erlaubte Ausgabelautstärke als
prozentualen Wert hinsichtlich der Originallautstärke an.
Beispielsweise würde <option>-softvol-max 200</option> erlauben, die Lautstärke doppelt so
hoch wie das ursprüngliche Level zu setzen. Es ist sicher, einen größeren Wert mit
<option>-softvol-max</option> zu setzen; die höhere Lautstärke wird nicht verwendet, solange
du nicht die entsprechenden Tasten drückst.
Der einzige Nachteil bei Verwendung von hohen Werten ist, dass du nicht ganz so genaue Kontrolle
bei der Verwendung der Tasten hast, da <application>MPlayer</application> die Lautstärke in
Prozenten der maximalen Lautstärke anpasst. Benutze einen niedrigeren Wert mit
<option>-softvol-max</option> und/oder gib <option>-volstep 1</option> an,
wenn du höhere Genauigkeit brauchst.
</para>

<para>
Die Option <option>-softvol</option> funktioniert durch Kontrolle des Audiofilters
<option>volume</option>. Wenn du eine Datei von Anfang an mit einer gewissen Lautstärke
abspielen möchtest, kannst du die <option>volume</option> manuell angeben:

<screen>mplayer <replaceable>leise-datei</replaceable> -af volume=10</screen>

Dies wird die Datei mit einer Erhöhung um zehn Dezibel wiedergeben.
Sei vorsichtig bei der Verwendung des <option>volume</option>-Filters - du kannst deinen Ohren
leicht schaden, wenn du einen zu hohen Wert benutzt. Beginne niedrig und arbeite dich stufenweise
hoch, bis du ein Gefühl dafür bekommst, wieviel Anpassung notwendig ist. Außerdem kann es
passieren, wenn du einen übermäßig hohen Wert angibst, dass <option>volume</option> das Signal
kappen muss, um keine Daten an die Soundkarte zu schicken, die außerhalb des gültigen Bereichs liegen;
dies führt zu gestörtem Ton.
</para>

</sect2>

</sect1>

<sect1 id="tv-input" xreflabel="TV input">
<title>TV-Input</title>

<para>
  Dieser Abschnitt behandelt das <emphasis role="bold">Anschauen/Grabben von einem V4L-kompatiblen TV-Empfänger</emphasis>.
  Siehe Manpage für eine Beschreibung der TV-Optionen und Tastensteuerungen.
</para>


<sect2 id="tv-compilation">
<title>Compilierung</title>

<procedure>
  <step>
    <para>
      Zuerst musst du neu compilieren. <filename>./configure</filename> wird die Kernelheader
      vom v4l-Kram und die Existenz der <filename>/dev/video*</filename>-Einträge
      automatisch erkennen und TV-Unterstützung wird eingebaut werden
      (siehe Ausgaben von <filename>./configure</filename>).
    </para>
  </step>
  <step>
    <para>
      Stelle sicher, dass dein Empfänger mit anderer TV-Software wie zum Beispiel
      <application>XawTV</application> unter Linux läuft.
    </para>
  </step>
</procedure>
</sect2>

<sect2 id="tv-tips">
<title>Tipps zum Gebrauch</title>
<para>
  Die vollständige Liste der Optionen ist in der Manpage verfügbar.
  Hier sind nur ein paar Tipps:
<itemizedlist>
  <listitem>
    <para>
      Benutze die Option <option>channels</option>. Ein Beispiel:
      <screen>-tv channels=26-MTV1,23-TV2</screen>
      Erklärung: Durch Verwendung dieser Option sind nur die Kanäle 26 und 23 in Gebrauch,
      und es wird beim Kanalwechsel einen netten OSD-Text geben, der den Namen des Kanals
      anzeigt. Leerzeichen im Kanalnamen müssen durch das Zeichen "_" ersetzt werden.
    </para>
  </listitem>

  <listitem>
    <para>
      Wähle vernünftige Bildabmessungen. Die Abmessungen des resultierenden Bildes sollten durch
      16 teilbar sein.
    </para>
  </listitem>

  <listitem>
    <para>
      Wenn du das Video bei einer vertikalen Auflösung höher als halb der vollen
      Auflösung einfängst (z.B. 288 für PAL oder 240 für NTSC), dann werden die
      'Frames', die du erhältst, wirklich jeweils ausgelassene Paare von Feldern sein.
      Je nach dem, was du mit dem Video anfängst, kannst du es in dieser Form belassen,
      (zerstörend) deinterlacen oder die Paare zu einzelnen Feldern machen.
    </para>
    <para>
      Ansonsten wirst du einen Film erhalten, der während schnellbewegten Szenen gestört ist,
      und die Bitratenkontrolle wird vermutlich nicht in der Lage sein, die angegebene Bitrate
      einzuhalten, da die Interlacing-Artefakte hohe Details produzieren und daher eine Menge
      Bandbreite kosten. Du kannst Deinterlacing mit <option>-vf pp=DEINT_TYPE</option>
      aktivieren. Normalerweise leistet <option>pp=lb</option> gute Arbeit, aber das ist
      Geschmackssache. Schaue nach anderen Deinterlacing-Algorithmen im Handbuch und versuche
      es mit denen.
    </para>
  </listitem>

  <listitem>
    <para>
      Schneide tote Bereiche ab. Wenn du Video aufnimmst, sind die Bereiche an den Rändern
      normalerweise schwarz oder enthalten Rauschen. Diese wiederum verbrauchen unnötige
      Bandbreite. Genauer gesagt sind es nicht die schwarzen Bereiche selbst, sondern
      die scharfen Übergänge zwischen dem schwarzen und dem helleren Videobild, die das tun.
      Aber das ist für den Moment nicht so wichtig. Bevor du mit der Aufnahme beginnst,
      passe alle Argumente der Option <option>crop</option> so an, dass der ganze Müll
      an den Rändern abgeschnitten wird. Nochmal, vergiss nicht, die resultierenden
      Abmessungen vernünftig zu halten.
    </para>
  </listitem>

  <listitem>
    <para>
      Achte auf CPU-Load. Es sollte die 90%-Grenze die meiste Zeit über nicht überschreiten.
      Wenn du einen großen Aufnahmepuffer hast, kann <application>MEncoder</application>
      eine Überlastung für ein paar Sekunden überstehen, aber nicht mehr.
      Es ist besser, 3D-OpenGL-Bildschirmschoner und ähnlichen Kram abzustellen.
    </para>
  </listitem>

  <listitem>
    <para>
      Spiele nicht mit der Systemuhr herum. <application>MEncoder</application> benutzt
      sie für A/V-Synchronisation. Wenn du die Systemuhr anpasst (vor allem rückwärtig),
      verwirrt dies <application>MEncoder</application>, und du wirst Frames verlieren.
      Das ist ein wichtiger Sachverhalt, wenn du mit einem Netzwerk verbunden bist und
      Zeitsynchronisationssoftware wie NTP verwendest. Du musst NTP während des Aufnahmeprozesses
      ausschalten, wenn du zuverlässig aufnehmen möchtest.
    </para>
  </listitem>

  <listitem>
    <para>
      Ändere das <option>outfmt</option> nicht, es sei denn, du weißt, was du tust, oder
      deine Karte/Treiber den Standard (YV12-Farbraum) wirklich nicht unterstützt.
      In älteren Versionen von <application>MPlayer</application>/<application>MEncoder</application>
      war es notwendig, das Ausgabeformat anzugeben. Diese Sache sollte in aktuellen Releases
      behoben sein, und <option>outfmt</option> wird nicht weiter benötigt. Die Standardeinstellung
      genügt den meisten Zwecken. Zum Beispiel, wenn du mit
      <systemitem class="library">libavcodec</systemitem> nach DivX aufnimmst und
      <option>outfmt=RGB24</option> angibst, um die Qualität der aufgenommenen Bilder zu erhöhen,
      so wird das aufgenommene Bild später tatsächlich zurück zu YV12 konvertiert.
      Die einzige Sache, die du erreichst, ist eine massive Verschwendung von CPU-Power.
    </para>
  </listitem>

  <listitem>
    <para>
      Um den Farbraum I420 anzugeben (<option>outfmt=i420</option>), musst du die Option
      <option>-vc rawi420</option> hinzufügen. Das liegt an einem Konflikt mit einem
      Intel Indeo Videocodec.
    </para>
  </listitem>

  <listitem>
    <para>
      Es gibt viele Möglichkeiten, Audio aufzunehmen. Du kannst den Ton grabben entweder
      mit deiner Soundkarte über ein externes Kabel zwischen Videokarte und Line-In oder
      durch Benutzung des eingebauten ADC im bt878-Chip. In letzterem Falle musst den den
      Treiber <emphasis role="bold">btaudio</emphasis> laden. Lies die Datei
      <filename>linux/Documentation/sound/btaudio</filename> (im Kernel-Tree, nicht
      in dem von <application>MPlayer</application>) für ein paar Anweisungen,
      wie dieser Treiber verwendet wird.
    </para>
  </listitem>

  <listitem>
    <para>
      Wenn <application>MEncoder</application> das Audiogerät nicht öffnen kann,
      stelle sicher, dass es wirklich verfügbar ist. Es kann Ärger geben mit Soundservern
      wie aRts (KDE) oder ESD (GNOME). Wenn du eine Vollduplex-Soundkarte hast
      (fast jede vernünftige Karte unterstützt dies heutzutage) und du KDE laufen hast,
      probiere die Option "Vollduplex" im Eigenschaftenmenü des Soundservers.
    </para>
  </listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect2>


<sect2 id="tv-examples">
<title>Beispiele</title>

<informalexample>
  <para>
    Dummy-Ausgabe zu AAlib :)
    <screen>mplayer -tv driver=dummy:width=640:height=480 -vo aa tv://</screen>
  </para>
</informalexample>

<informalexample>
  <para>
    Input von Standard-V4L:
    <screen>mplayer -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv tv://</screen>
  </para>
</informalexample>

<informalexample>
  <para>
    Ein gehobenes Beispiel. Dies sorgt dafür, dass <application>MEncoder</application>
    das volle PAL-Bild einfängt, die Ränder abschneidet und einen Deinterlacer mit einem linearen
    Blendalgorithmus auf das Bild anwendet. Der Ton wird mit dem LAME-Codec bei konstanter Bitrate
    von 64kbps komprimiert. Diese Einstellungen eigenen sich für das Einfangen von Filmen.
    <screen>
mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
-ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=900 \
-oac mp3lame -lameopts cbr:br=64 \
-vf crop=720:544:24:16,pp=lb -o <replaceable>output.avi</replaceable> tv://<!--
    --></screen>
  </para>
</informalexample>

<informalexample>
  <para>
    Dies wird zusätzlich die Bildabmessungen auf 384x288 ändern und das Video mit
    einer Bitrate von 250kbps im hochqualitativen Modus encodieren.
    Die Option vqmax lockert den Quantisierungsparameter und erlaubt dem Videokompressor, eine
    sehr niedrige Bitrate zu erlangen, sogar auf Kosten der Qualität. Dies kann verwendet werden
    für das Einfangen von langen TV-Serien, wo die Videoqualität nicht so wichtig ist.
    <screen>
mencoder -tv driver=v4l:width=768:height=576 \
-ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=350:vhq:vqmax=31:keyint=300 \
-oac mp3lame -lameopts cbr:br=48 \
-vf crop=720:540:24:18,pp=lb,scale=384:288 -sws 1 -o <replaceable>output.avi</replaceable> tv://<!--
    --></screen>
    Es ist außerdem möglich, in der Option <option>-tv</option> kleinere Bildabmessungen
    anzugeben und die Softwareskalierung auszulassen, aber dieser Ansatz nutzt die maximal
    verfügbaren Informationen und ist ein wenig resistenter gegen Störungen. Die bt8x8-Chips
    können das Mitteln der Pixel auf Grund einer Hardwarebeschränkung nur in horizontaler
    Richtung durchführen.
  </para>
</informalexample>
</sect2>
</sect1>

<sect1 id="tv-teletext">
<title>Videotext</title>

<para>Videotext ist momentan nur in MPlayer verfügbar, für die Treiber v4l und v4l2.</para>

<sect2 id="tv-teletext-implementation-notes">
<title>Anmerkungen zur Implementierung</title>

<para>
  <application>MPlayer</application> unterstützt regulären Text, Grafiken und Navigationslinks.
  Leider werden farbige Seiten momentan nicht vollständig unterstützt - alle Seiten erscheinen
  in Graustufen. Untertitelseiten (auch bekannt als "Closed Captions") werden auch unterstützt.
</para>

<para>
  <application>MPlayer</application> beginnt beim Beginn vom TV-Empfang damit, alle Videoseiten
  zwischenzuspeichern, damit du nicht warten musst, bis die gewünschte Seite geladen ist.
</para>

<para>
  Anmerkung: Benutzung von Videotext mit <option>-vo xv</option> verursacht komische Farben.
</para>

</sect2>

<sect2 id="tv-teletext-usage">
<title>Videotext verwenden</title>

<para>
  Um Decodierung von Videotext zu aktivieren, musst du das VBI-Gerät angeben,
  von dem die Videotextdaten empfangen werden (üblicherweise
  <filename>/dev/vbi0</filename> unter Linux). Dies kann erreicht werden durch Angabe
  der Option <option>tdevice</option> in deiner Konfigurationsdatei, siehe unten:
  <screen>tv=tdevice=/dev/vbi0</screen>
</para>

<para>
  Du musst möglicherweise den Videotextsprachcode für dein Land angeben.
  Um dir alle Sprachcodes anzeigen zu lassen, verwende
  <screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>-1</replaceable></screen>
  Hier ist ein Beispiel für russisch:
  <screen>tv=tdevice=/dev/vbi0:tlang=<replaceable>33</replaceable></screen>
</para>

</sect2>
</sect1>


<sect1 id="radio">
<title>Radio</title>

<sect2 id="radio-input" xreflabel="Radio input">
<title>Radio Input</title>

<para>
  Dieser Abschnitt behandelt das Hören von Radio mittels eines V4L-kompatiblen Radioempfängers. Siehe Manpage für eine Beschreibung der Radio-Optionen und Tastensteuerungen.
</para>

<sect3 id="radio-compilation">
<title>Kompilierung</title>

<procedure>
<step>
<para>
  Zuerst muss <application>MPlayer</application> neu kompiliert werden mittels <filename>./configure</filename> mit
  <option>--enable-radio</option> und (falls Aufzeichnen untersttzt werden soll)
  <option>--enable-radio-capture</option>.
</para>
</step>
<step>
<para>
  Stelle sicher, dass dein Empfänger mit anderer Radio Software für Linux läuft, wie z.B. <application>XawTV</application>.
</para>
</step>
</procedure>
</sect3>

<sect3 id="radio-tips">
<title>Tips zum Gebrauch</title>
<para>
  Eine vollständige Liste aller Optionen ist in der Manpage.
  Hier sind nur ein paar Tips:
</para>
<itemizedlist>
<listitem>
<para>
  Benutze die Option <option>channels</option>. Ein Beispiel:
  <screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
  Erklärung: Mit dieser Option sind nur die Frequenzen 104.4 und 103.9 in Gebrauch. Ein netter OSD-Text wird beim Kanalwechsel den Namen des Kanals angeben.
  Leerzeichen im Kanalnamen müssen ersetzt werden durch das Zeichen "_".
</para>
</listitem>

<listitem>
<para>
  Es gibt mehrere Möglichkeiten, Radio aufzuzeichnen. Das Sound-Signal kann entweder mit der Soundkarte und einer externen Kabelverbindung
  zwischen dem Line-In der Soundkarte und der TV-Karte erfasst werden,
  oder mittels des eingebauten ADC im saa7134-Chip. In letzterem Falle ist es nötig, den Treiber
  <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> oder <systemitem>saa7134-oss</systemitem> zu laden.
</para>
</listitem>

<listitem>
<para>
  <application>MEncoder</application> ist zum Aufzeichnen von Radio ungeeignet, da es einen Video Stream benötigt. Daher kannst du entweder
  <application>arecord</application> vom ALSA Projekt benutzen, oder die
  Option <option>-ao pcm:file=file.wav</option>. In letzterem Falle wirst du keinen Sound hören können
  (es sei denn, du hast ein Line-In Kabel und hast den Line-In Kanal nicht stumm geschaltet).
</para>
</listitem>
</itemizedlist>
</sect3>

<sect3 id="radio-examples">
<title>Beispiele</title>

<informalexample>
<para>
  Input von Standard-V4L (mittels Line-In Kabel, keine Aufzeichnung):
  <screen>mplayer radio://104.4</screen>
</para>
</informalexample>

<informalexample>
<para>
  Input von Standard-V4L (mittels Line-In Kabel, keine Aufzeichnung,
  V4Lv1 Interface):
  <screen>mplayer -radio driver=v4l radio://104.4</screen>
</para>
</informalexample>

<informalexample>
<para>
  Abspielen des zweiten Kanals aus der Kanalliste:
  <screen>mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm  radio://2</screen>
</para>
</informalexample>

<informalexample>
<para>
Leiten des Sounds über den PCI-Bus vom internen ADC des Radio-Empfängers.
In diesem Beispiel wird der Empfänger als zweite Soundkarte genutzt (ALSA device hw:1,0).
Für saa7134-basierte Karten muss entweder das Modul
<systemitem>saa7134-alsa</systemitem> oder <systemitem>saa7134-oss</systemitem> geladen werden.
<note>
  <para>Werden ALSA-Gerätenamen benutzt, so müssen Doppelpunkte durch Gleichheitszeichen und Kommata durch Punkte ersetzt werden.
    <screen>mplayer -rawaudio rate=32000 -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm  radio://2/capture</screen>
  </para>
</note>
</para>
</informalexample>
</sect3>
</sect2>

</sect1>

</chapter>
