<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- synced with r23520 -->
<chapter id="radio">
<title>Rádio</title>

<sect1 id="radio-input" xreflabel="Radio input">
<title>Rádio vstup</title>

<para>
Tato sekce se zabývá tím, jak zprovoznit poslech rozhlasu
z&nbsp;V4L-kompatibilního rozhlasového tuneru.
Popis voleb a ovládání z klávesnice naleznete v man stránce.
</para>

<!-- ********** -->

<sect2 id="radio-compilation">
<title>Kompilace</title>

<procedure>
<step><para>
  Nejprve musíte znovupřeložit <application>MPlayer</application> pomocí
  <filename>./configure</filename> s <option>--enable-radio</option> a
  (pokud chcete i nahrávat) <option>--enable-radio-capture</option>.
</para></step>
<step><para>
  Ujistěte se, že váš tuner pracuje s jiným softwarem v Linuxu, například
  <application>XawTV</application>.
</para></step>
</procedure>
</sect2>

<!-- ********** -->

<sect2 id="radio-tips">
<title>Uživatelské tipy</title>

<para>
Plný výčet voleb je v manuálové stránce.
Zde uvádíme jen několik tipů:
<itemizedlist>
<listitem><para>
  Použití volby <option>channels</option>. Příklad:
  <screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
  Vysvětlení: Pomocí této volby budou k dispozici pouze stanice 104.4
  a 103.9. Budete mít krásný OSD text během přepínání kanálů,
  který zobrazí jméno kanálu. Mezery v názvech kanálů musí být
  nahrazeny znakem "_".
</para></listitem>
<listitem><para>
  Je mnoho způsobů, jak zachytávat (nahrávat) zvuk. Můžete buď zachytávat pomocí
  vstupu line-in zvukové karty propojeného vnější linkou s videokartou,
  nebo použitím vestavěného ADC v čipu saa7134. V druhém případě musíte
  zavést ovladač <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> nebo
 <systemitem>saa7134-oss</systemitem>.
</para></listitem>
<listitem><para>
  <application>MEncoder</application> nelze použít pro zachytávání zvuku, jelikož
  vyžaduje videoproud, aby fungoval. Takže buď použijete
  <application>arecord</application> z projektu ALSA, nebo
  volbu <option>-ao pcm:file=file.wav</option>. V druhém případě neuslyšíte nic
  (pokud ovšem nemáte propojku s line-in a vypnuté mute na kanále line-in).
</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect2>

<!-- ********** -->

<sect2 id="radio-examples">
<title>Příklady</title>

<informalexample><para>
Vstup ze standardního V4L (pomocí line-in kablu, zachytávání vypnuto):
<screen>mplayer radio://104.4</screen>
</para></informalexample>

<informalexample><para>
Vstup ze standardního V4L (pomocí line-in kablu, zachytávání vypnuto,
rozhraní V4Lv1):
<screen>mplayer -radio driver=v4l radio://104.4</screen>
</para></informalexample>

<informalexample><para>
Přehrávání druhé stanice ze seznamu:
<screen>mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm  radio://2</screen>
</para></informalexample>

<informalexample><para>
Průchod zvuku přes PCI sběrnici z interního ADC rádio karty.
V tomto příkladu se tuner používá jako druhá zvuková karta
(ALSA zařízení hw:1,0). Pro zařízení založené na saa7134 musí
být zaveden buď modul <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> nebo
modul <systemitem>saa7134-oss</systemitem>.
<screen>
mplayer -rawaudio rate=32000 radio://2/capture \
    -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm
</screen>
<note><para>
Když používáte názvy zařízení ALSA, dvojtečky musí být
nahrazeny znaky rovnáse, čárky tečkami.
</para></note>
</para>
</informalexample>
</sect2>
</sect1>

</chapter>
