<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- synced with r23520 -->
<chapter id="radio">
<title>Radio</title>

<sect1 id="radio-input" xreflabel="Słuchanie radia">
<title>Słuchanie radia</title>

<para>
Ten rozdział opisuje jak włączyć możliwość słuchania radia przy użyciu tunera
radiowego kompatybilnego z V4L. Opis opcji i sterowania klawiaturą znajduje się
na stronie man.
</para>

<!-- ********** -->

<sect2 id="radio-compilation">
<title>Kompilacja</title>

<procedure>
<step><para>
  Najpierw, musisz przekompilować <application>MPlayera</application> używając
  <filename>./configure</filename> z opcją <option>--enable-radio</option>
  i (jeśli chcesz móc przechwytywać radio)
  <option>--enable-radio-capture</option>.
</para></step>
<step><para>
  Upewnij się że Twój tuner działa z innym oprogramowaniem do radia w Linuksie,
  na przykład z <application>XawTV</application>.
</para></step>
</procedure>
</sect2>

<!-- ********** -->

<sect2 id="radio-tips">
<title>Rady przy stosowaniu</title>

<para>
Pełna lista opcji jest dostępna na stronie man.
Tu jest tylko kilka porad:

<itemizedlist>
<listitem><para>
  Używaj opcji <option>channels</option>. Na przykład:
  <screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
  Wyjaśnienie: Przy użyciu tej opcji dostępne będą tylko stacje na
  częstotliwościach 104.4 i 103.9. Przy przełączaniu kanału OSD będzie
  wyświetlać nazwę kanału. Spacje w nazwie kanału muszą zostać zastąpione przez
  znak "_".
</para></listitem>
<listitem><para>
  Jest kilka metod przechwytywania audio. Możesz przechwytywać dźwięk albo
  korzystając ze swojej karty dźwiękowej i zewnętrznego kabelka łączącego kartę
  video z wejściem dźwięku, albo używając wbudowanego w chip saa7134 konwertera
  ADC. W tym drugim przypadku, musisz załadować sterownik
  <systemitem>saa7134-alsa</systemitem> lub <systemitem>saa7134-oss</systemitem>.
</para></listitem>
<listitem><para>
  Do przechwytywania dźwięku nie można użyć
  <application>MEncodera</application>, ponieważ wymaga on do działania
  strumienia video. Możesz więc albo użyć <application>arecord</application>
  z projektu ALSA albo opcji <option>-ao pcm:file=file.wav</option>.
  W tym drugim przypadku nie będziesz słyszał dźwięku
  (chyba że masz kabelek do line-in i wyłączyłeś jego wyciszenie).
</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect2>

<!-- ********** -->

<sect2 id="radio-examples">
<title>Przykłady</title>

<informalexample><para>
Wejście ze standardowego V4L (przy użyciu kabelka line-in, bez przechwytywania):
<screen>
mplayer radio://104.4
</screen>
</para></informalexample>

<informalexample><para>
Wejście ze standardowego V4L (przy użyciu kabelka line-in, bez przechwytywania,
interface V4Lv1):
<screen>
mplayer -radio driver=v4l radio://104.4
</screen>
</para></informalexample>

<informalexample><para>
Odtwarzanie drugiego kanału z listy:
<screen>
mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2
</screen>
</para></informalexample>

<informalexample><para>
Przesyłanie dźwięku szyną PCI z wewnętrznego konwertera ADC na karcie radiowej.
W tym przykładzie tuner jest używany jako druga karta dźwiękowa (urządzenia
alsa hw:1,0). Dla kart opartych na saa7134 musi być załadowany moduł
<systemitem>saa7134-alsa</systemitem> lub <systemitem>saa7134-oss</systemitem>.
<screen>
mplayer -rawaudio rate=32000 radio://2/capture \
  -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm
</screen>
<note><para>
Jeśli używasz nazw urządzeń ALSA dwukropki muszą być zastąpione
znakami równości a przecinki kropkami.
</para></note>
</para>
</informalexample>
</sect2>
</sect1>

</chapter>
