2.3.2. Támogatott audio kimenetek:

Az MPlayer audio interfészének a neve libao2. Jelenleg a következő meghajtókat tartalmazza :

Általános:
| oss |  | OSS (ioctl) meghajtó
| sdl |  | SDL meghajtó (up/downsampling támogatás, ESD, ARTS, stb)
| nas |  | NAS (Network Audio System) meghajtó
| alsa5 |  | natív ALSA 0.5 meghajtó
| alsa9 |  | natív ALSA 0.9 meghajtó (működik, de vannak vele problémák -> használd az OSS meghajtót)
| sun |  | SUN audio meghajtó (/dev/audio) BSD-re és Solaris-ra
| arts |  | natív ARTS meghajtó (KDE lusereknek)

A helyzet az, hogy a Linux hangkártyameghajtói nem túl jók, ráadásul olyan inkompatibilisek amennyire csak lehet. Lehetséges hogy eltart egy ideig amíg megtalálod az optimális beállitásokat.

- ha OSS meghajtót használsz, először próbálkozz az -ao oss opcióval (ez az alapértelmezett is). Ha hanghibákat, összeomlásokat tapasztalsz, nézd meg az -ao sdl-t (Megj.: ehhez természetesen szükséges egy felinstallált SDL csomag, és az SDL fejlesztői csomag is). Sok esetben segíthet (valamint tartalmaz ESD, ARTS, és fel/lemintavételezést is /ahol ESD a GNOME felület hangkezelője, az ARTS pedig a KDE-é/).
- ha ALSA 0.5-öt használsz, akkor MAJDNEM mindig az -ao alsa5-öt kell használnod, mert a 0.5 hibás OSS emulációs kódot tartalmaz, amitől kissé összeesik az MPlayer : `DEMUXER: Too many (945 in 8390980 bytes) video packets in the buffer!`
- ha ALSA 0.9-ed van, használd az -ao oss-t vagy az -ao sdl-t, izlés szerint. Használhatod az -ao alsa9-et is, de az még elég bugos.

Solaris/FreeBSD rendszereken természetesen a SUN audio meghajtót kell használni, az -ao sun opcióval, különben lőttek mind a video, mind az audio lejátszásnak.

2.3.2.1. Ajánlott beállítások különféle hangkártyákhoz

VIA alaplapi chipset (via82cxxx) 48Khz-ra limitált
| Driver: | innen
Aureal Vortex 2
| OSS: | nincs
| OSS/Pro: | OK
| ALSA: | nincs
| Max kHz: | 48
| Driver: | aureal.sourceforge.net
| Driver2: | from here (bufferméret megnövelve 32k-ra)
GUS PnP
| OSS: | nincs
| OSS/Pro: | OK
| ALSA: | OK
| Max kHz: | 48
SB Live!
| OSS: | Analóg OK, SP/DIF nem megy
| ALSA: | mindkettő OK
| Max kHz: | 192
SB AWE 64
| OSS: | max 44kHz
| ALSA: | 48kHz rosszul hangzik
| Max kHz: | 48
Gravis UltraSound ACE
| OSS: | OKAz új audio kóddal is bugzik...
| ALSA: | OK
| Max kHz: | 44
Gravis UltraSound MAX
| OSS: | OK
| ALSA: | OK (?)
| Max kHz: | 48
ESS 688
| OSS: | OK
| ALSA: | OK (?)
| Max kHz: | 48
C-Media cards (which ones?)
| OSS: | nem OK (sistereg) (?)
| ALSA: | OK (?)
| Max kHz: | ?
Yamaha kártyák (*ymf*)
| OSS: | nem OK (?) (talán -ao sdl ?)
| ALSA: | csak (?) ALSA 0.5-tel, OSS emulációval, ÉS -ao sdl-el jó (!) (?)
| Max kHz: | ?
envy24 chip-es kártyák (mint pl Terratec EWS88MT)
| OSS: | ?
| OSS/Pro: | OK
| ALSA: | ?
| Max kHz: | ?
PC Speaker or DAC
| OSS: | OK (használd az SDL meghajtót : -ao sdl)
| ALSA: | nincs
| Max kHz: | a meghajtó 44.1Khz-t emulál, vagy többet
| Driver: | ftp://ftp.infradead.org/pub/pcsp

- a 2.4-es kerneleket használd, 2.2 nincs tesztelve !
- ha kattog a hang és CD-ROM-ról játszol le, kapcsold be az IRQ unmasking-ot ! például "hdparm -u1 /dev/cdrom" (lásd "man hdparm" !!!) Ez amúgy is ajánlott... (for XMMS, etc...) Olvasd el a 4.1-es fejezetet.
- ne foglald le a hangkártyád másik programmal (pl. XMMS) ! Ha ESD-t használsz, indítsd MPlayer-t az '-ao sdl:esd' opcióval!
- Írd meg nekünk, hogy működik együtt az MPlayer és a kartyád!

2.3.2.2. Audio pluginek

Az MPlayer tartalmaz néhány audio plugint. Ezek a hang tulajdonságainak megváltoztatására használhatóak. A használatuk az `-aop` opcióval történik, amit a `list=plugin1,plugin2,...` opció követ. A `list` kapcsoló elhagyhatatlan, itt adható meg a használandó pluginek listája, valamint a sorrendjük. Például a következő parancs:

`mplayer media.avi -aop list=resample,format`

először a resample pluginen, aztán a format pluginen keresztül vezeti a hangot.

A plugineknek is vannak opcióik, amelyek befolyásolják őket. Ezek részletesebben a következő fejezetekben vannak leírva. Ha egy pluginnak nem adsz meg beállításokat, az alapértelmezett beállításban fognak futni. Íme egy példa hogy hogyan használj több plugint, megadott opciókkal:

`mplayer media.avi -aop list=resample,format:fout=48000:format=0x8`

Ez 44100Hz-es kimeneti frekvenciára mixel, és a kimeneti formátumot átállítja AFMT_U8-ra.

Currently audio plugins can not be used in MEncoder.

2.3.2.2.1. Up/Downsampling

Az MPlayer képes az audio stream frekvenciáját növelni illetve csökkenteni. Ennek szükségessége nincs autodetektálva, így külön meg kell adni például ha csak 44.1Khz-et tudó kártyád van, és 48Khz-es audiot akarsz lejátszani. Valamint: ez a funkció még nem működik a MEncoder-ben.

Használat :
`mplayer media.avi -aop list=resample:fout=<a kívánt frekvencia Hz-ben, pl 44100>`

2.3.2.2.2. Térhatású hangok dekódolása

Az MPlayer-nek van egy audio pluginje ami a mátrix-kódolt hangok dekódolására szolgál (ilyen például a Dolby Surround).

Sok 2 csatornás file valójában mátrix-kódolt térhatású hangot tartalmaz.

Az ilyen dekódolás használatához egy legalább 4 csatornát támogató hangkártyára+meghajtóra van szükség.

Használat :
`mplayer media.avi -aop list=surround`

2.3.2.2.3. Sample formátum konvertáló

Ha a hangkártyád nem támogatja a signed 16bit int formátumot, ezzel a pluginnel átalakíthatod a kimeneti hangot olyanba amit visz. Egy opciója van neki, a `format`, ami után megadandó a kívánt formátum száma (lásd libao2/afmt.h). Ez a plugin ritkán használandó..

Használat :
`mplayer media.avi -aop list=format:format=<kimeneti formátum>`

2.3.2.2.4. Delay

Példa plugin, csak developereknek. Lásd angol dox.

2.3.2.2.5. Szoftveres hangerőszabályzás

Ez a plugin szoftveres hangerőállításra képes, ezáltal olyan gépeken is használható, ahol a hardveres mixer eszköz nem működik. Használható továbbá olyan esetekben, amikor a PCM hangerő megváltoztatása nélkül akarod a hangerőt megváltoztatni. Egyetlen opciója van, a `volume` ami 0 és 255 közötti értékeket vehet fel (az alapértelmezett érték a 101 - ez 0dB-nyi erősítést jelent). Óvatosan használd ezt a plugint. A legtöbb esetben sokkal célravezetőbb a hardveres mixeren a PCM csatorna maximálisra állítása, ezen plugin kihagyása, és a hangerő "mester" csatornával történő állítása. Ha külső erősítő is rá van kapcsolva a hangkártyádra, a zajszint minimálisra csökkentése érdekében érdemes a "mester" csatornával és az erősítő hangerőszabályzójával addig szórakozni amig a háttérben sziszegő zaj elenyészik.

Használata :
`mplayer media.avi -aop list=volume:volume=<0-255>`

A pluginnek van úgynevezett "compressor" vagy "soft-clipping" képessége. Ez akkor használható, ha a hang dinamikus tartománya túl magas, vagy a hangszóróké túl alacsony. Az eljárás hátránya, hogy torzítást okoz, ezért csak akkor használandó ha nincs más lehetőség.

Használata :
`mplayer media.avi -aop list=volume:softclip`

2.3.2.2.6. Extrastereo

Ez a plugin lineárisan növeli a bal és jobb hangcsatorna közti különbséget (mint az XMMS extrastereo plugin) ezáltal "életszerűbb" effektust kölcsönözve a hangnak.

Használat :
`mplayer media.avi -aop list=extrastereo`
`mplayer media.avi -aop list=extrastereo:mul=3.45`

A paraméter egy float szám (`mul`), aminek alapértéke 2.5. Ha 0.0-ra írod át, mono hangot kapsz.

2.3.2.2.7. Volume Normalizer

Ez a plugin beállítja a hangerőt arra a maximális erősségre, ahol még nem lép fel torzítás.

Használat :
`mplayer media.avi -aop list=volnorm`

2.3.2.2.8. Surround

Valaki írjon ide értelmeset.