<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- synced with 1.6 -->
<appendix id="bugs">
<title>Problemas conocidos</title>
<sect1 id="bugs-special">
<title>Problemas con sistemas especiales/Fallos o defectos específicos de CPU</title>
<itemizedlist>
<listitem>
<para>SIGILL (señal 4) en P3 usando núcleos 2.2.x:</para>
<para>Problema: El núcleo 2.2.x no tiene soporte (funcional) adecuado para SSE</para>
<para>Solución: actualizar a un núcleo 2.4.x</para>
<para>Solución temporal: <command>./configure --disable-sse</command></para>
</listitem>
<listitem>
<para>SIGILL general (señal 4):</para>
<para>Problema: compiló y corrió <application>MPlayer</application> en
máquinas diferentes (por ejemplo compilado para P3 y corriendo en un
Celeron)</para>
<para>Solución: ¡Compile <application>MPlayer</application> en la misma
máquina que lo va a usar!</para>
<para>Solución temporal: Compile usando: <command>./configure --disable-sse</command>, etc. </para>
</listitem>
<listitem>
<para>&quot;Inconsistencia interna del buffer&quot; mientras ejecuta
<application>MEncoder</application>:</para>
<para>Problema: problema conocido cuando lame &lt; 3.90 fue compilado con el gcc 2.96 o 3.x.</para>
<para>Solución: use lame &gt;=3.90.</para>
<para>Solución temporal: compile lame con gcc 2.95.x y quite cualquier paquete de lame que ya
haya instalado, podrían haber sido compilados con gcc. 2.96</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Sonido mezcla de MP2/MP3 en PPC:</para>
<para>Problema: es un problema de compilación de GCC en plataformas PPC, no hay arreglo todavía.</para>
<para>Solución temporal: use el decodificador de FFmpeg (lento) MP1/MP2/MP3 (<option>-ac ffmpeg
</option>)</para>
</listitem>
<listitem>
<para>SIG11 en libmpeg2, cuando se aplica escalado + codificación:</para>
<para>Problema: es una falla conocida de GCC 2.95.2 MMX, actualice a 2.95.3.</para>
</listitem>
</itemizedlist>
</sect1>

<sect1 id="bugs-audio">
<title>Varios problemas de sincronizmo de A/V y otros problemas de audio</title>

<sect2 id="bugs-delay-all">
<title>Retraso general de audio o sonido accidentado (existe con uno o muchos archivos)</title>
<itemizedlist>
<listitem><para>
lo más común: ¡controlador de audio defectuoso! - pruebe usando otro controlador, pruebe la
emulación ALSA 0.9 de OSS con la opción <option>-ao oss</option>, también pruebe <option>
-ao sdl</option>, muchas veces ayuda. Si su archivo se reproduce bien con la opción 
<option>-nosound</option>, entonces puede estar seguro que es un problema con la placa
de sonido (el controlador).
</para></listitem>
</itemizedlist>
<itemizedlist>
<listitem>
<para>problemas con el buffer de audio (tamaño del buffer de audio mal detectado)</para>
<para>Solución temporal: La opción de <application>MPlayer</application> <option>-abs</option></para>
</listitem>
</itemizedlist>
<itemizedlist>
<listitem><para>
Problemas con la frecuencia de muestreo - probablemente su placa no soporte la frecuencia
de muestreo usada en sus archivos - pruebe el plugin de cambio de frecuencia de muestreo
(<option>-af resample=...</option>).
</para></listitem>
</itemizedlist>
<itemizedlist>
<listitem>
<para>máquina lenta (CPU o VGA)</para>
<para>pruebe con <option>-vo null</option>, si se reproduce bien, entonces tiene
una placa o controlador VGA lento.</para>
<para>Solución: comprese una placa de vídeo más rápida o lea esta documentación
acerca de como mejorar la velocidad</para>
<para>Vea también <option>-framedrop</option></para>
</listitem>
</itemizedlist>
</sect2>

<sect2 id="bugs-delay-specific">
<title>Retraso o desincronización de audio específico de uno o pocos archivos</title>
<itemizedlist>
<listitem>
<para>archivo defectuoso</para>
<para>
Solución:
  <itemizedlist>
  <listitem>
    <para>opción <option>-ni</option> o <option>-nobps</option> (para
    archivos no entrelazados o archivos defectuosos)</para>
    <para>y/o</para>
  </listitem>
  <listitem>
    <para><option>-mc 0</option>(se necesita para archivos con audio VBR
    mal entrelazado)</para>
    <para>y/o</para>
  </listitem>
  <listitem>
    <para><option>-delay</option> o teclas <keycap>+</keycap>/<keycap>-</keycap>
    en tiempo de reproducción para ajustar el retraso.</para>
  </listitem>
  </itemizedlist>
Si nada de esto ayuda, por favor suba el archivo, y lo verificaremos (y arreglaremos).
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>su tarjeta de sonido no soporta reproducción de 48kHz</para>
<para>Solución: comprese una tarjeta de sonido mejor... o intente decrementar los
cuadros por segundo en un 10% (use <option>-fps 27</option> para una película de
30 cuadros por segundo) o use el plugin de cambio de frecuencia de muestreo</para>
</listitem>
<listitem>
<para>máquina lenta(si A-V esta casi en cero, y el último número en la linea de
estado se incrementa)</para>
<para>Solución: <option>-framedrop</option></para>
</listitem>
</itemizedlist>
</sect2>

<sect2 id="bugs-nosound">
<title>Sin ningún sonido</title>
<itemizedlist>
<listitem>
<para>su archivo usa un codec de audio no soportado</para>
<para>Solución: lea la documentación y ayudenos a agregar soporte para el mismo</para>
</listitem>
</itemizedlist>
</sect2>

<sect2 id="bugs-nopicture">
<title>No hay imagen (solo una ventana gris o verde)</title>
<itemizedlist>
<listitem>
<para>su archivo utiliza un codec de vídeo no soportado</para>
<para>Solución: lea la documentación y ayudenos a agregar soporte para el mismo</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
codec elegido automáticamente no puede decodificar el archivo, pruebe eligiendo otro
codec usando las opciones <option>-vc</option> o <option>-vfm</option>.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
intentó reproducir un archivo DivX 3.x con el decodificador OpenDivX o XviD
(<option>-vc odivx</option>) - instale DivX4Linux y recompile
<application>MPlayer</application>
</para>
</listitem>
</itemizedlist>
</sect2>

<sect2 id="bugs-video">
<title>Problemas con la salida de vídeo</title>
<para>
Primera aclaración: las opciones <option>-fs -vm</option> y <option>-zoom</option>
son solo recomendaciones, (todavía) no están soportadas por todos los controladores. 
Por lo tanto no es un defecto si no funciona. Solo unos pocos controladores soportan
escalado/acercamiento, no espere esto de x11 o DGA.
</para>

<formalpara>
<title>Parpadeo de OSD o subtítulos</title>
<para>
<itemizedlist>
<listitem><para>controlador x11: lo lamento, no puede ser arreglado en este momento</para></listitem>
<listitem><para>controlador xv: use la opción <option>-double</option></para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</formalpara>

<formalpara>
<title>Imagen verde cuando usa mga_vid (<option>-vo mga</option> / <option>-vo xmga</option>)</title>
<para>
<itemizedlist>
<listitem><para>mga_vid ha detectado erróneamente la cantidad de RAM de su placa, recargue
el módulo usando la opción <option>mga_ram_size</option>.
</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</formalpara>

</sect2>
</sect1>

</appendix>
